주요 심사내용

□ 공사명 : 두모교 보수공사

□ 사업개요

위 치	용산구 서빙고동~성동구 금호동 일대
공사개요	교면재포장 및 방수 125.7a, 차선도색 996㎡ 콘크리트 단면보수 2,420㎡
공사기간	착공일로부터 270일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,373,605	천원
○	심사금액	:	2,179,520	천원
○	절 감 액	:	194,085	천원
○	절 감 율	:	8.2	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 경  유 : 1,629원/L→1,624원/L

- 프라이머 : 4,500원/L→3,870원/L

- 아스팔트(RSC-4) : 800원/L→635원/L

○ 일위대가, 내역서 등 조정

- 아스팔트절삭(팁날) : 0.69개/㎡→0.69개/㎥

- 차선도색 : 기계경비, 잡재료비 산출 조정

- 칠공사 : 도장공 0.027인/1회, 도장공 0.055인/2회 적용

- 모르타르 뿜칠(단면복구) : 단가산출 금액 적용

□ 그 밖의 사항

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인 후 사업발주

○ 관급자재비 심사제외