계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 구립옥수매봉어린이집 신축공사(기계설비)

□ 공사개요

위 치	서울특별시 성동구 옥수동 528(주택재개발사업 옥수 제13구역 내)
개 요	○ 기계설비공사 - 장비설치, 옥외배관, 난방배관, 위생배관, 환기덕트설치 공사
기 간	2017. 8. ~ 2018. 6.

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사제외

○ 설계금액  :  107,800천원

○ 심사금액  :    98,706천원

○ 절 감 액  :      9,094천원

○ 절 감 률  :         8.44%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 방화댐퍼(스테인리스, 400×350) 등 46종

- 방화댐퍼(스테인리스, 400×350): 91,000원 → 64,400원, 감 26,600원/개

- 일반용경질염화비닐관(VG1, D125): 10,383원 → 8,810원, 감 1,573원/m

- 고무발포보온재(강관용, D25×25T): 5,980원 → 4,891원, 감 1,089원/m

○ 일위대가 조정: 레지스터(스틸, 300×200) 등 5종

- 레지스터(스틸, 300×200)/개: 덕트공 0.42인 → 0.38인

- 후렉시블덕트호스(D100)/m: 덕트공 0.0264인 → 0.017인

- 에어챔버(600×400×300)/개: 덕트공 0.216인 → 0.197인, 보통인부 0.032인 → 0.033인