계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 망우본동 공동주차장건설(소방공사) - 기계소방

□ 공사개요

위 치	서울특별시 중랑구 망우3동 529-2번지 외 3필지
개 요	○ 기계소방설비공사 - 장비설치, 기계실배관, 소화배관, 스프링클러배관, 내진설치 등
기 간	2017. 12. ~ 2018. 8.

□ 심사결과

[단위: 천원]

구 분	요 청 금 액	심 사 금 액	절 감 액	절 감 율
합 계	403,593	366,768	36,825	9.12%
기계소방	274,692	246,834	27,858	10.14%
전기소방	128,901	119,934	8,967	7%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 다단볼류트펌프(1860LPM×60m×60마력) 등 55종

- 다단볼류트펌프(1860LPM×60m×60마력): 7,253천원 → 5,865천원, 감 1,388천원/대

- 바깥나사게이트밸브(D80): 86,400원 → 83,250원, 감 3,150원/개

○ 일위대가 조정: 소화전함(650×1,200×180) 등 10종

- 소화전함(650×1,200×180)/대: 매립형 설치품 → 노출형 설치품

- 소방용 신축배관 설치/개소: 서울형품셈 적용

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 망우3동 공동주차장 건설 소방전기공사

□ 사업개요

위 치	중랑구 망우3동 529-2번지 외 3필지
공사개요	자동화재탐지, 유도등, 비상조명설비 등
공사기간	’17. 12월 ~ ’18. 8월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 : 128,901천원

◦ 심사금액 : 119,934천원

◦ 절 감 액 :    8,967천원

◦ 절 감 률 :           7%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 행거볼트 등 2개(조달청 단가 등)

- 행거볼트(∮9×1000㎜) : 1,160원/개 →  900원/개

- 6각너트(3/8") : 25원/개 →  18원/개

◦ 일위대가 조정 : 전선 설치 외 9개 공종

- 전선(HFIX 1.5㎟) 서울형품셈 적용 및 2열 동시설치 품 적용

· 내선전공(0.01인 → 0.008인)

- LED 유도등 서울형품셈 적용 : 내선전공(0.2인 → 0.12인)