<공  사>

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 중랑물재생센터 소화조 보수공사

□ 사업개요

위 치	중랑물재생센터 내 제2처리장 소화조
공사개요	방수, 방식 5,006㎡ 단면보수 616.3㎡ 기타 부대공 1식
공사기간	착공일로부터 2016.12.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,400,000	천원
◦	심사금액	:	1,225,995	천원
◦	절 감 액	:	174,005	천원
◦	절 감 률	:	12.4	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정 : 합판(보통1급) 외 10종

- 합판(보통1급) : 3,896원 → 3,651원 등

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- FRT SHEET 철거 조정 : 건축표준품셈 18-1-2 적용

- 공사용조명 설치 및 해체 내선전공 0.18인 → 0.013인 : 표준품셈 16-4-2

- 몰탈충진(천장)  조정 : 건축표준품셈 15-1-2 적용

․벽체(T=10mm) : 20.6kg → 20.8kg

․벽체(T=20mm) : 41.2kg → 41.6kg

․벽체(T=30mm) : 61.8kg → 62.4kg

- 프라이머 도포 조정 : 건축표준품셈 17-2-1 적용

도장공 0.031인 → 0.0288인, 보통인부 0.007인 → 0.0048인