계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 이대역 변전소 소방설비 개량공사 - 기계소방

□ 공사개요

위 치	지하철 2호선 이대역
개 요	○ 기계소방설비공사 - 청정소화가스배관, 소방배관철거
기 간	착공일로부터 80일

□ 심사결과

[단위: 천원]

구 분	요 청 금 액	심 사 금 액	절 감 액	절 감 율
합 계	570,727	477,555	93,172	16.33%
기계소방	408,734	337,927	70,807	17.32%
전기소방	161,993	139,628	22,365	13.8%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 작동설명판(아크릴) 등 7종

- 작동설명판(아크릴): 120,000원 → 100,000원, 감 20,000원/개

- ㄱ형강(50×50×6T): 3,654원 → 3,322.5원, 감 331.5원/미터

○ 일위대가 조정: 조합페인트(야간, 철재면 2회, 롤러칠) 등 6종

- 조합페인트(야간, 철재면 2회, 롤러칠)/㎡: 붓칠 → 롤러칠 적용

- 야간할증 조정: 기본 설치품의 189.99%(당초) → 122.45%(변경) 가산

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 이대역 변전소 소방설비 개량공사(전기)

□ 사업개요

위 치	지하철 2호선 이대역
공사개요	자동화재탐지설비 및 유도등설비 교체 등 소방공사
공사기간	착공일로부터 80일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 : 161,993천원

◦ 심사금액 : 139,628천원

◦ 절 감 액 :  22,365천원

◦ 절 감 률 :       13.8%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : LED유도등 등 4개(조달청 단가 등)

- LED유도등 : 220천원/개 →  59천원/개

- 행어볼트(∮9×1,000㎜) : 1,160원/개 →  900원/개

◦ 일위대가 조정 : LED유도등 외 7개 공종

- LED유도등 서울형품셈 적용 : 내선전공(0.2인 → 0.12인)

- 야간 및 휴전할증 정정 : 289.99% → 222.45%