계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서울공예박물관 건립 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울시 종로구 율곡로 3길 4 (구 풍문여고)
공사개요	수배전설비, 동력 및 전력공사, 전등 및 전열설비, 태양광 발전설비, 발전기 설비 등
공사기간	착공일로부터 21개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	2,595,327천원
◦ 심사금액 :	2,504,633천원
◦ 절 감 액 :	90,694천원
◦ 절 감 률 :	3.5%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 비닐절연전선 외 20종(조달청단가 등)

- 비닐절연전선(HIV 6㎟) : 652원/m → 447원/m

- 전선관(Hi-PVC 28㎜) : 809원/m → 606원/m

◦ 일위대가 조정 : 절연전선 설치 외 35개 공종

- 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 품 2열 동시작업 적용

(내선전공 : 0.009인 → 내선전공 : 0.008인)

- 러그단자(동관단자 16㎟) 설치 품 3열 동시작업 적용

(저압케이블전공 : 0.081인 → 저압케이블전공 : 0.07인)

◦ 산재보험료 및 노인장기요양보험료 요율 조정

- 산재보험료율 : 3.9% → 4.05%, 노인장기요양보험료율 : 6.55% → 7.38%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음