계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 천호 외 2역 에스컬레이터 설치공사(33공구)

□ 공사개요

위 치	5호선 천호역 등 3개 역사
개 요	○ 에스컬레이터(옥외형, 800형) 설치 - 천호역: 2대, 마포구청역: 1대, 하계역: 2대
기 간	착공일로부터 420일

□ 심사결과

○ 설계금액  :  1,054,540천원

○ 심사금액  :    747,004천원

○ 절 감 액  :     307,536천원

○ 절 감 률  :        29.16%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 핸드레일 가압장치(롤러타입) 등 55종

- 핸드레일 가압장치(롤러타입): 800천원 → 325천원, 감 475천원/세트

- 광명단페인트(1종, 1류): 11,027원 → 9,492원, 감 1,535원/리터

- 제어용케이블(F-CVV, 1.5㎟, 20C): 4,447원 → 3,833원, 감 614원/m

○ 일위대가 조정: 에스컬레이터 설치 양중 등 14종

- 에스컬레이터 설치 양중/대: 옥내형 → 옥외형 적용

- 가동점검 조정 및 시운전/m: 삭제(중복산출, 에스컬레이터 설치품셈 내 포함)

- 코킹(10mm)/m: 코킹공 0.03인 → 코킹공 0.015인, 보통인부 0.007인