□ 계측기 추가설치 관련 협의내용

계측기 항목	당 초	도로공사 요구사항		본 부 답 변	비 고
		변 경	증
지표 침하계	10개소	18개소	8	설치 가능
무타켓 침하측정	50지점	90지점	40	추가측정 가능
수평 경사계	1개소	3개소	2	설치요구 지점인 2,3번 강관 압입 완료로 설치에 어려움이 있음
천단 침하계	1개소	3개소	2	설치 가능	시기 미도래
내공 변위계	1개소	3개소	2	설치 가능	시기 미도래
전단면 내공변위계	1개소	3개소	2	숏크리트 타설시 설치가능한 계측기로 본 터널은 숏크리트가 없어 시기 도래시 설치가능 여부 검토	시기 미도래
어스앵커하중계	-	18개소	18	일부 가시설이 이미 완료되어 검토후 설치 ※검토결과에 따라 수량변경
광파기 타켓	-	18개소	18	어스앵커하중계 설치수량 검토결과에 따라 설치
지중 경사계	1	4	3	현재 설치장소가 없어 확인후 설치 가능여부 판단