고가하부 점용시설 점검 List(점유자)

○ 점용위치 :

○ 점 검 자 :                        (휴대전화:          )

○ 점검일시 :

점검내용	점점결과	비고
허가 용도에 맞게 사용하고 있는지
인화성(유류 등) 물건의 반입 혹인 사용 여부
폭발성(가스통 등) 물건의 반입 혹인 사용 여부
소화기의 비치 및 보관 상태
전기설비의 노후 등 안전상태
분진, 소음 등 공해발생 여부
쉽게 불에 타는 가연성 물질의 적치 여부
점용사용으로 인한 도로시설물 손상 발생 여부
주변환경을 저해하는 요인이 있는지
점용시설물의 사용으로 공중의 통행 안전관리 등 불편사항의 발생 여부
기타 화재 및 안전과 관련된 사항
점유현장의 자재 등의 정리상태
점유지 주변의 관리(청소)상태는 깨끗 한지 여부
가설휀스 등의 상태가 양호한지 여부

고가하부 점용시설 점검 List (허가자)

○ 관리부서 :

○ 점 검 자 :

○ 점검일시 :

점검내용	점점결과	비고
점용사용으로 인한 도로시설물 손상 발생 여부
인화성(유류 등) 물건의 반입 혹인 사용 여부
폭발성(가스통 등) 물건의 반입 혹인 사용 여부
쉽게 불에 타는 가연성 물질의 적치 여부
도로시설물과의 이격 준수 여부
점용물의 안전한 적치, 보관 여부
도로시설물의 안전점검 지장 여부
전기안전검사 여부
차량 등의 통행에 지장초래 여부
기타 화재 및 안전과 관련된 사항

점용시설물의 관리기준

1. 점용시설물은 고가․교량과 공중의 안전을 위하여 수시로 안전관리 점검을      실시하여야 한다(별첨 점검 List 활용)

2. 점용시설물 주변은 점유자가 주기적으로 청소하여 항상 깨끗하게 관리한다.

3. 점용으로 인한 소음, 먼지 등이 발생하지 않도록 한다.

4. 필요시 야간 통행인의 안전을 위한 조명등과 장애물 식별을 위한 시설을

설치한다.

5. 사용중에 민원이 발생하지 않도록 하고 타당한 민원에 대하여는 즉시 수용

하고 그에 따른 조치를 하여야 한다.

6. 휀스 등은 주변 환경을 저해하지 않도록 항상 깨끗하게 유지․관리한다.

7. 점용자는 점용지 주변을 계절에 따라 제설작업, 살수작업 등을 하여 공중의      통행에 안전을 기하여야 한다.