[별지 제2호 서식]

유기고분자응집제 규 격 서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

- 본 규격은 각종 하수처리용(응집탈수) 및 상수도 배출수 슬러지 처리제로서 음이온계 및 양이온계 유기고분자응집제 물품구매에 대하여 규정한다.

1.2 분류

물품분류번호	물품식별번호	규격명	용 도	인도조건
47101608	20778956	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-131P, 음이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778958	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-231PH, 음이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778959	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-601P, 음이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778957	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-330PH, 음이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778940	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), YCX-4, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778941	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-254PH, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778943	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-210PH, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778944	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), YCX-450, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778945	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-211PL, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도

47101608	20778947	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-211PVH, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778948	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-212PH, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778949	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-101P, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778950	유기고분자응집제, 이양화학, C-311P, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20777748	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-311PH, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778951	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-319P, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	21326792	유기고분자응집제, 이양화학, C-319PH, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778952	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-300P, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778953	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-310P, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20870365	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-351PH, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	22190029	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-353P, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20778955	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-411PVH, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도

47101608	22562723	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-611PVH, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	21918090	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-991PL, 양이온성	수처리용 응집제	납품장소 하차도
47101608	20797702	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-230E, 에멀젼, 음이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	20797703	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-333E, 에멀젼, 음이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	22173857	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-112EL, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	22317454	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-410E, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	22317455	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-210E, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	20797704	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-212E, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	20797705	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-212EL, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	20797711	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-360EL, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	20797709	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-310E, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	20870367	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-310EML, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	20797708	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-411E, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	22173858	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-411EMB, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	20797707	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-510EL, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도
47101608	20871992	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-810EB, 에멀젼, 양이온성	수처리용 응집제	수요기관 탱크주입도

2. 적용자료 및 문서

3. 필요조건

식별번호	규격명	주재료	주재료 공급자	원산지
20778956	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-131P, 음이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		아크릴산 (Acrylic Acid)	YIXING	중국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778958	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-231PH, 음이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		아크릴산 (Acrylic Acid)	YIXING	중국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778959	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-601P, 음이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		아크릴산 (Acrylic Acid)	YIXING	중국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778957	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-330PH, 음이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		아크릴산 (Acrylic Acid)	YIXING	중국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778940	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), YCX-4, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778941	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-254PH, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778943	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-210PH, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778944	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), YCX-450, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778945	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-211PL, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778947	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-211PVH, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778948	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-212PH, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778949	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-101P, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778950	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-311P, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20777748	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-311PH, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778951	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-319P, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
21326792	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-319PH, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778952	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-300P, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778953	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-310P, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20870365	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-351PH, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
22190029	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-353P, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20778955	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-411PVH, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
22562723	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-611PVH, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
21918090	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-991PL, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20797702	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-230E, 에멀젼, 음이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20797703	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), A-333E, 에멀젼, 음이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
22173857	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-112EL, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
22317454	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-410E, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
22317455	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-210E, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20797704	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-212E, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20797705	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-212EL, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20797711	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-360EL, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20797709	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-310E, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20870367	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-310EML, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20797708	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-411E, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
22173858	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-411EMB, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20797707	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-510EL, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외
20871992	유기고분자응집제, 오씨아이에스엔에프(주), C-810EB, 에멀젼, 양이온성	아크릴아마이드 (Acrylamide)	동서화학	한국
		Dimethylaminoethyl methaacrylate, Methylchloride	Flomin	미국
		Azobisisobutyronitrile 외	성우상사 외	중국 외

3.1 재료

3.2 형태

- 파우더 : 백색 입자상 조분말

- 에멀젼 : 유백색 액상

3.3 제조 및 가공

- 첨부 1 『고분자 응집제 제조 공정』 참고

3.4 기능 및 성능

- 이온성, 점도 : 순번 4.2의 형태와 상동

3.5 마감 및 외관

- 순번 3.2의 형태와 상동

3.6 기타 사항

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

4.1.3 시험방법

- 첨부 2 『제품별 분석방법』 참고

4.2 시험방법

1) 파우더

구분	규격명	시험항목 및 품질기준		시험방법
		이온성 (meq/g)	점도 (0.1%수용액,cps)
음이온계	A-131P	-0.30 이하	20 이상	분석방법-파우더형 고분자응집제-음이온
	A-601P	-1.50 이하	30 이상
	A-231PH	-1.50 이하	50 이상
	A-330PH	-2.00 이하	50 이상
주) 0.1% 용액점도 : Brookfield Viscometer, Rota2, 30rpm, 25℃

규격	모델명	규격항목		시험방법
		이온성 (meq/g)	점도 (0.5%수용액,cps)
양이온계	YCX-4	0.50 이상	50 이상	분석방법-파우더형 고분자응집제-양이온
	C-254PH	0.70 이상	100 이상
	C-210PH	0.70 이상	200 이상
	C-101P	0.90 이상	100 이상
	YCX-450	0.90 이상	150 이상
	C-212PH	0.90 이상	200 이상
	C-211PL	1.00 이상	150 이상
	C-211PVH	1.00 이상	250 이상
	C-300P	1.00 이상	100 이상
	C-311P	1.20 이상	200 이상
	C-311PH	1.20 이상	250 이상
	C-319P	1.20 이상	150 이상
	C-319PH	1.20 이상	300 이상
	C-310P	1.70 이상	250 이상
	C-351PH	1.70 이상	200 이상
	C-353P	1.20 이상	350 이상
	C-411PVH	2.00 이상	250 이상
	C-611PVH	2.50 이상	250 이상
	C-991PL	3.00 이상	500 이상
주) 0.5% 용액점도 : Brookfield, Rota3, 30rpm, 25℃

2) 에멀젼

규 격	모델명	규격항목		시험방법
		이온성 (meq/g)	점도(0.5% 수용액,cps)
음이온계	A-230E	-2.00 이하	300 이상	분석방법-에멀젼형 고분자응집제-음이온
	A-333E	-3.50 이하	500 이상

주) 0.5% 용액점도 : Brookfield Viscometer, LV2, Rota2, 12rpm, 25℃

규 격	모델명	규격항목		시험방법
		이온성 (meq/g)	점도(0.5% 수용액,cps)
양이온계	C-112EL	0.30 이상	150 이상	분석방법-에멀젼형 고분자응집제-양이온
	C-410E	0.30 이상	300 이상
	C-210E	0.20 이상	200 이상
	C-212E	0.80 이상	200 이상
	C-212EL	0.80 이상	150 이상
	C-360EL	1.50 이상	250 이상
	C-310EML	1.50 이상	100 이상
	C-310E	1.80 이상	250 이상
	C-411E	2.20 이상	500 이상
	C-411EMB	2.20 이상	1000 이상
	C-510EL	2.50 이상	300 이상
	C-810EB	3.80 이상	200 이상

주) 0.5% 용액점도 : Brookfield Viscometer, LV2, Rota2, 12rpm, 25℃

5. 포장 및 표시

5.1 포장

- 파우더 : 포장은 30㎏ 이내로 하되 수요기관의 요구에 따라 10㎏ 단위로 조정할 수 있으며 내부는 방습포장 1매, 외부는 80g/㎡ 이상의 크라프트지 3매로 밀봉하거나 동급 이상의 품질로 포장하여야 한다.

- 에멀젼 : 포장단위 20kg, 1,000kg, Bulk

5.2 표시

- 파우더 : 표시는 정부물품표지(제5호) 및 정부 물품명판(나-5호)을 표시하여야 한다.

5.3 주기

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

- 수처리용 응집제

6.2 발주재원

6.3 기타 참고사항