고속구조정 및 구조보트 월간점검·정비일지

2014년 4월 30일 수요일(주간)		결재	담당자	2팀장	수난구조대장
	공개				04/30
수난구조대(반포)

부서명 : 수난구조대 (반포)							관리번호 및 점검결과
기 본 점 검 항 목
점검항목	점검 ․ 정비내용						706호 (고속구조보트)		702-1호 (중형보트)
엔진장치	◦ 엔진(오일,벨트,냉각,배기등) 이상음등 진동						∨		∨
	◦ 오일계통 이상 유무						∨		∨
	◦ 냉각수 적정 여부(유입구 이물질 유무)						∨		∨
	◦ 연료장치계통(유수분리기 수분 유무)						∨		∨
추진기 장치	◦ 추진기(바켙, 트림장치등) 동작 상태						∨		∨
	◦ 컨트롤 장치(조향,스로틀)						∨		∨
	◦ 스크류 상태(표면 이상, 고정 너트 상태)						∨		∨
	◦ 각종 배선상태의 적부						∨		∨
전기장치	◦ 축전지 충방전 상태(단자 부식)						∨		∨
	◦ 전기장치(조명등,계기,경음기등) 작동상태						∨		∨
	◦ 누전여부						∨		∨
그 밖의항목	◦ 선체(도장상태,빌지유무)						∨		∨
	◦ 블로워(엔진룸 환기팬) 정상작동 여부
	◦ 빌지펌프 정상작동 여부(유입수 확인)						∨		∨
	◦ 선박침몰 방지시스템 (탱크압력 및 콘트롤라, 표시등) 이상유무						∨		∨
비 고	○ 706, 702-1호 :「119특수구조단-7483호(2014.4.10.) 신설 반포수난구조대 선박등 소방장비 재배치 계획」에 따라 반포수난구조대 배치함.(4/22)
범례	양호	수리 요함	수리함	교환 요함	교환함	담 당 자		1팀			2팀			3팀
	∨	△	▲	□	■			교.이석범			사.이병호			사.신화형