서울특별시고시 제2016 -   호

도시관리계획 변경결정 및 지형도면 고시

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조 및 같은 법 시행령 제25조의 규정에 따라 다음과 같이 도시관리계획을 변경결정하고, 같은 법 제32조 및 같은 법 시행령 제27조와  「토지이용규제 기본법」  제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면을 작성하여 이를 고시합니다.

2016년 12월  일

서울특별시장

1. 결정(변경)취지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호다목 규정에 의한 기반시설의 설치․정비 및 개량에 관한 계획으로서 남산 예장자락의 자연경관을 회복하고 시민에게 휴식공간을 제공하기 위하여 경관광장 등 도시계획시설(광장, 주차장, 도로, 공공청사, 하수도)을 결정(변경)하는 사항임

2. 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 조서

1) 교통시설

가) 도로

￭ 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)
기정	대로	1	4	35~38	간선도로	3,500	서울역앞 광장	신당동 광장	일반도로	-	′36.12.26	퇴계로
변경	대로	1	4	35~43	간선도로	3,500	서울역앞 광장	신당동 광장	일반도로	-	-	퇴계로
기정	대로	1	9	35~45	간선도로	950	남학동25-1	장충동 타워호텔앞	일반도로	-	′36.12.26	퇴계로4거리~남산1호터널입구
변경	대로	1	9	35~50	간선도로	1,236	주자동5-1	장충동 타워호텔앞	일반도로	-	-	퇴계로4거리~남산1호터널입구
기정	중로	1	38	20	집산도로	2,085	남산동2가 (주자동 5-8)	남산광장 (주자동 6-12)	일반도로	-	′60.06.24	소파길
변경	중로	1	38	8~20	집산도로	2,177	남산동3가 6-3	남산광장 (주자동 6-12)	일반도로	-	-	소파길
신설	중로	1	A	22	집산도로	99	예장동 2-102	예장동 2-102	일반도로	-	신규	경관광장중복결정
신설	중로	1	B	24.5	집산도로	118	예장동 2-56	예장동 4-7	일반도로	-	신규
기정	소로	2		8	국지도로	73	주자동 41-3	주자동 40-10	일반도로	-	-
신설	소로	2	A	7~10	특수도로	32	남산동3가 6-3	남산동3가 6-3	보행자 전용도로	-	신규
신설	소로	2	B	5~9	국지도로	76	남산동3가 5-9	남산동3가 5-9	일반도로	-	신규
폐지	소로	2		8	국지도로	37	예장동 4	예장동 6	일반도로	-	′84.07.25

￭ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
대로 1-4	대로 1-4	• 폭원 변경 : 35~38m → 35~43m	□교통체계 개선에 따라 폭원 변경
대로 1-9	대로 1-9	• 폭원 및 연장 변경 - 폭원 : 35~45m → 35~50m - 연장 : 950m → 1,236m(증286m)	□교통체계 개선에 따라 폭원 및 연장 변경
중로 1-38	중로 1-38	• 폭원 및 연장 변경 - 폭원 : 20m → 8~20m - 연장 : 2,085m → 2,145m(증60m)	□교통체계 개선에 따라 폭원 및 연장 변경
-	중로 1-A	• 신설 : 폭원 22m, 연장 99m	□교통체계 개선에 따라 4차로 22m 도로 신설
-	중로 1-B	• 신설 : 폭원 24.5m, 연장 118m	□교통체계 개선에 따라 4차로 24.5m 도로 신설
-	소로 2	• 신설 : 폭원 8m, 연장 73m	□체계적 도시관리를 위해 현황도로 노선번호 부여
-	소로 2-A	• 신설 : 폭원 7~10m, 연장 32m	□교통체계 개선에 따라 보행자도로(7~10m) 신설
-	소로 2-B	• 신설 : 폭원 5~9m, 연장 76m	□체계적 도시관리를 위해 현황도로 노선번호 부여
소로 2	-	• 폐지 : 폭원 8m, 연장 37m	□신설되는 중로와 중복됨에 따라 폐지

나) 주차장

￭ 주차장 결정조서

구분	시설명	위치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
			기정	변경	변경후
신설	주차장	중구 예장동 4-1 일대	-	증)5,280.65	5,280.65	-	∙ 중복결정 - 경관광장(5,280.65㎡)

￭ 주차장 결정사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	주차장	• 신설 : 5,280.65㎡	□관광버스 주차문제 해소 및 대기청정지역지정으로 화석연료차량 통행제한에 따른 주차장 설치를 통하여 시민편익 증대

2) 공간시설

가) 광장

￭ 광장 결정(변경)조서

구분	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
폐지	광장	교통광장	중구 주자동 6 일대	20,486	감)20,486	-	′78.05.10
신설	광장	경관광장	중구 예장동 4-1 일대	-	증)14,514	14,514	-	∙ 일부 중복결정 - 주차장(5,280.65㎡) 도로(632㎥), 공원(985㎥)

￭ 광장 결정(변경)사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	광장	• 교통광장 폐지 : 20,486㎡	□교통체계 개편에 따른 교통광장 폐지
1	광장	• 경관광장 신설 : 14,514㎥	□예장자락은 역사적 가치를 지닌 남산의 진입부로서 무분별한 개발(도로, 공공기관)등으로 잠식된 자연경관·환경을 회복하고 주민 및 관광객의 편의를 도모하고자 경관광장 결정

3) 공공·문화체육시설

가) 공공청사

￭ 공공청사 결정(변경)조서

구분	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
폐지	공공청사	-	중구 예장동 6-5일대	3,015.5	감)3,015.5	-	′83.11.04	서울소방 재난본부(주차장)
변경	공공청사	-	중구 예장동 6-7일대	2,282	증)1,574	3,856	′85.12.17	서울소방 재난본부(주차장)

￭ 공공청사 결정(변경)사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	공공청사	• 폐지 : 3,015.5㎡	□남산 예장자락의 자연경관·환경 회복 및 시민의 휴식·오락공간 제공을 위한 경관광장, 주차장, 도로 등의 조성에 따른 공공청사 변경
2	공공청사	• 변경 : 2,282㎡ → 3,856㎡

4) 환경기초시설

가) 하수도

￭ 하수도 결정(변경)조서

구분	시설명	위 치			연장	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
		기점	종점	주요경과지
폐지	하수도	중구 예장동 3-17	중구 예장동 3-5	-	113	169.5	′78.06.23	기능상실 폐관

￭ 하수도 결정(변경)사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	하수도	• 폐지 : 폭원 1.5m, 연장 113m 면적 169.5㎡	□남산 예장자락의 자연경관·환경 회복 및 시민의 휴식·오락공간 제공을 위한 경관광장, 주차장, 도로 등의 조성에 따른 하수도 폐지

다. 지형도면 : 붙임참조

※ 붙임 지형도면 등은 참고용 도면이므로 측량, 그 밖의 용도로 사용할 수 없음

3. 열람장소

서울특별시 시설계획과(☎ 2133-8415) 및 공공재생과(☎ 2133-8704)에 각각 관계도서를 비치하여 열람하고 있습니다.

※ 고시문 및 지형도면은 서울도시계획포털(http://urban.seoul.go.kr) 및 토지이용규제정보서비스(http://luris.mltm.go.kr)에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

[도시계획시설 결정(기정)도]

[도시계획시설 결정(변경)도]