서울특별시고시 제2018 -   호

도시계획시설(철도) 변경결정 및 지형도면 고시

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은 법 시행령 제25조의 규정에 따라 다음과 같이 도시계획시설(철도)을 변경결정하고, 같은 법 제32조 및 같은 법 시행령 제27조와  「토지이용규제 기본법」  제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면을 작성하여 이를 고시합니다.

2018년 3월  일

서울특별시장

1. 결정취지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호다목 규정에 의한 기반시설의 설치․정비 및 개량에 관한 계획으로서, 보라매공원 내 위치한 신림선 경전철 종합관제동의 지상 돌출물을 최소화하고 지하화를 확충하여 상부를 공원과 조화롭게 조성하고자 도시계획시설(철도)을 변경결정하는 사항임.

2. 도시관리계획 결정 및 지형도면

가. 도시계획시설(철도) 변경결정조서

1) 본선(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치			연장 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비 고 (중복결정)
				기점	종점	주요 경과지
기정	1	철도	도시철도 (신림선)	영등포구 여의도동 56번지 일원 (9호선 샛강역)	관악구 신림동 211번지 일원 (서울대 입구)	대방역 (국철) 신림역 (2호선) 보라매역 (7호선) 샛강역 (9호선)	7,760	78,769.4	2016.4.7 (서울시 제2016-98호)	•철도 일부중복 (샛강역,대방역, 보라매역,신림역) •학교 일부중복 (서울공고,서울삼성고) •공원 일부중복 (자매공원,보라매공원, 관악산도시자연공원) •종합의료시설 일부중복 (서울보라매병원) •자동차정류장 일부중복 (한남운수서림차고지) •하천 일부중복 (샛강,봉천천,도림천) •도로 일부중복 (여의대방로,여의동로, 올림픽대로,노들로,노량 진로, 보라매로,신림로)
변경								78,996.4

2) 정거장(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고 (중복결정)
					기정	변경	변경후
기정	101	철도	도시철도 (101정거장)	영등포구 여의도동 56번지 일원	1,581.4	-	1,581.4	2016.4.7 (서울시 제2016-98호)	샛강역, 여의동로, 자매공원
	102	철도	도시철도 (102정거장)	동작구 대방동 117-7번지 일원	1,892.1	-	1,892.1		대방역, 노량진로
	103	철도	도시철도 (103정거장)	동작구 대방동 466-41번지	2,429.0	-	2,429.0		여의대방로
	104	철도	도시철도 (104정거장)	동작구 대방동 466-49번지 일원	2,014.9	-	2,014.9		보라매역, 서울공고, 여의대방로
	105	철도	도시철도 (105정거장)	동작구 신대방동 395번지 일원	2,256.9	-	2,256.9		보라매공원
	106	철도	도시철도 (106정거장)	동작구 신대방동 395-61번지 일원	2,505.7	-	2,505.7		보라매공원, 보라매로, 보라매병원
	107	철도	도시철도 (107정거장)	관악구 봉천동 985번지 일원	2,345.6	-	2,345.6		보라매로
	108	철도	도시철도 (108정거장)	관악구 신림동 1467-10번지	2,960.2	-	2,960.2		신림역, 신림로
	109	철도	도시철도 (109정거장)	관악구 신림동 92-32번지 일원	1,938.1	-	1,938.1		신림로, 도림천
	110	철도	도시철도 (110정거장)	관악구 신림동 110-10번지 일원	1,653.0	-	1,653.0		신림로, 도림천
	111	철도	도시철도 (111정거장)	관악구 신림동 210번지 일원	2,526.6	-	2,526.6		관악산도시자연공원

3) 차량기지(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
기정	2	철도	도시철도 (차량기지)	동작구 신대방동 395번지	12,073	-	12,073	2016.4.7 (서울시 제2016-98호)	보라매공원 중복결정

4) 입체적 도시계획시설(철도) 결정조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	구 분	연장 또는 면적			최초 결정일	비 고
						기정	변경	변경후
기정	1-1	철도	도시철도 (신림선)	동작구 대방동 504번지 외16필지	길이(m)	75.0	-	75.0	2016.4.7 (서울시 제2016-98호)	본선터널: 480m ~555m
					폭(m)	11.0	-	11.0
					높이(m) (지표면기준)	-19.89 ~ -30.74	-	-19.89 ~ -30.74
					면적(㎡)	785	-	785
기정	1-2	철도	도시철도 (신림선)	동작구 신대방동 370-1번지	길이(m)	20.0	-	20.0	2016.4.7 (서울시 제2016-98호)	본선터널: 2,700m ~2,720m
					폭(m)	11.0	-	11.0
					높이(m) (지표면기준)	-10.38 ~ -13.42	-	-10.38 ~ -13.42
					면적(㎡)	190	-	190
기정	1-3	철도	도시철도 (신림선)	관악구 신림동 1641-69번지 외4필지	길이(m)	50.0	-	50.0	2016.4.7 (서울시 제2016-98호)	본선터널: 5,300m ~5,350m
					폭(m)	0 ~ 1.0	-	0 ~ 1.0
					높이(m) (지표면기준)	- 9.32 ~ -16.39	-	- 9.32 ~ -16.39
					면적(㎡)	27	-	27

나. 변경사유서

1) 도시계획시설(철도 : 본선) 변경사유서

도면표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	철도 (도시철도)	< 면적변경 > - 본선: 78,769.4㎡ → 78,996.4㎡ (증 227㎡)	- 보라매공원 내 위치한 종합관제동의 지상 돌출 부분을 최소화하고 지하화를 확충하기 위한 구조물설계 변경으로 공원 중복결정 면적 증가

다. 지형도면 : 붙임참조

※ 붙임 지형도면 등은 참고용 도면이므로 측량, 그 밖의 용도로 사용할 수 없음

3. 열람장소

서울특별시 시설계획과(☎ 2133-8423) 및 도시기반시설본부 도시철도계획부(☎ 772-7146)에  각각 관계도서를 비치하여 열람하고 있습니다.

※ 고시문 및 지형도면은 서울도시계획포털(http://urban.seoul.go.kr) 및 토지이용규제정보서비스(http://luris.mltm.go.kr)에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 도시계획시설(철도) 변경결정도