서울특별시 고시 제2016 -  호

서울특별시 LED 가로등, 보안등, 터널등의 LED 모듈‧커넥터‧전원공급용 컨버터 표준규격을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2016.  .  .

서울특별시장

1. 고시명 : 「서울특별시 LED 가로등, 보안등, 터널등의 LED 모듈‧커넥터‧전원공급용 컨버터 표준」 개정 고시

2. 고시사유 : 「서울특별시 LED 가로등, 보안등, 터널등의 LED 모듈‧커넥터‧전원공급용 컨버터 표준」일부 조항을 개정, LED보급 활성화에 기여하고자 함

3. 적용시기 : 2016. 8. 16.부터

- 광효율 부분은 2018년 01월 01일 부터 적용

4. 적용범위 : 서울특별시가 관리하는 가로등, 보안등, 터널등의 구매‧설치공사에 적용

- 자치구‧공사‧공단‧출연‧출자기관은 적용 권고

5. 문의처 : 서울특별시 환경정책과(전화 : 02-2133-3579 / 담당자 : 이재복)

- 표준과 관련된 의견은 한국조명공업협동조합에서 접수(전화 : 02-2632-7932  박선규 이사)

6. 주요내용

- 광효율 상향 개정 : 110 lm/W → 120, 130 lm/W

- 상관색온도 범위 추가 : 4000K ~ 2700K

-  “급”이라는 표현 대신 “이하”로 용어 변경

- LED 컨버터 고정장치의 연결부위 치수 개정

- 컨버터의 종류 : 15,25,50,75,100,150,200W급 → 50,100,150,200W

붙임 : 서울특별시 LED  가로등, 보안등, 터널등의 LED 모듈‧커넥터‧전원공급용 컨버터 표준 전문 1부.   끝.