서울특별시고시 제2018-000호

신정재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경(경미한 변경) 결정 및 지형도면 고시

서울특별시고시 제2006-443호(’06. 12. 21.)로 재정비촉진지구 및 재정비촉진계획 결정되고, 서울특별시고시 제2008-443호(’08. 12. 11.)로 재정비촉진지구 변경 지정 및 재정비촉진계획 변경 결정 되었으며, 서울특별시고시 제2009-100호(’09. 3. 12.), 제2009-308호(’09. 8. 6.), 제2009-341호(’09. 9. 10.), 제2009-517호(’09. 12. 17.), 제2010-195호(’10. 5. 21.), 제2010-290호(’10. 8. 5.), 제2011-97호(’11. 4. 21.), 제2011-186호(’11. 7. 7.), 제2012-171호(’12. 7. 5.), 제2012-194호(’12. 7. 26.), 제2012-243호(’12. 9. 13.), 제2013-111호(’13. 4. 4.), 제2013-197호(’13. 6. 27.), 제2014-29호(’14. 1. 23.), 제2014-130호(’14. 4. 3.), 제2014-284호(’14. 8. 7.), 제2014-395호(’14. 11. 20.), 제2017-306호(’17. 8. 17.), 제2017-381호(’17. 10. 26.)로 변경 결정된 재정비촉진지구 재정비촉진계획에 대하여「도시재정비 촉진을 위한 특별법」제5조 및 제12조의 규정에 따라 재정비촉진계획을 변경결정하고, 같은법 시행령 제5조 및 제15조의 규정에 따라 아래와 같이 고시하며,「토지이용규제기본법」제8조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2018년   5월   일

서 울 특 별 시 장

1. 재정비촉진지구의 명칭․ 유형․ 위치․ 면적 및 지정목적 (변경)

명칭	유형	위 치	면 적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후
신정 재정비 촉진지구	주거 지형	양천구 신정동 1162번지 일대	639,847.9	감)3.2	639,844.7	․ 신정4재정비촉진구역의 단순착오에 따른 면적 정정

2. 재정비촉진사업의 완료목표 연도 (변경없음)

3. 재정비촉진지구 정비의 기본방향 및 목표 (변경없음)

4. 재정비촉진계획의 개요 (변경)

1) 토지이용에 관한 계획 (변경)

구분		면 적 (㎡)			비율 (%)	비고
		기정	증감	변경
합계		639,847.9	감)3.2	639,844.7	100.0
주거 용지	소계	455,953.6	감)207.9	455,745.7	71.2
	공동주택(아파트)	382,918.0	감)207.9	382,710.1	59.8
	주상복합	73,035.6	-	73,035.6	11.4
종교·근린생활시설용지		3,915.7	-	3,915.7	0.6
업무·상업용지		11,963.3	-	11,963.3	1.9
계획 기반 시설	소계	168,015.3	증)204.7	168,220.0	26.3
	공공청사	4,450.5	-	4,450.5	0.7
	문화·복지시설	6,618.4	-	6,618.4	1.0
	학교시설	27,767.6	-	27,767.6	4.3
	공원·녹지	37,144.8	증)204.7	37,349.5	5.8
	공공공지	11,481.9	-	11,481.9	1.8
	도로	79,269.0	-	79,269.0	12.4
	주차장	1,283.1	-	1,283.1	0.2

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경 및 신정4구역 면적 단순착오에 따른 변경

2) 교육시설, 문화시설, 복지시설 등 기반시설 설치계획 (변경없음)

3) 공원․ 녹지 조성 및 환경보전 계획 (변경)

가) 공원·녹지계획 (변경)

(1) 총괄표 (변경)

구분	명칭	개소		면 적(㎡)			비고
		기정	변경	기정	변경	변경 후
계		13	13	37,144.8	증)204.7	37,349.5
공원시설	소공원	12	12	31,272.7	증)204.7	31,477.4
	어린이공원	-	-	-	-	-
	계남근린공원등 존치	-	-	3,627.1	-	3,627.1
녹지시설	경관녹지	1	1	2,245.0	-	2,245.0

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경에 따른 변경

(2) 공원‧녹지계획 (변경)

구분	시설명	위치	면 적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후
기정	소공원	신월6동 570-26 일원	4,862.8	-	4,862.8	신정1재정비촉진구역
기정	소공원	신월6동 584-8 일대	1,298.5	-	1,298.5	신정1재정비촉진구역
변경	소공원	신월2동 605 일대	821.4	증)204.7	1,026.1	신정1재정비촉진구역
기정	소공원	신월2동 615-4일대	3,001.0	-	3,001.0	신정1재정비촉진구역
기정	소공원	신월6동 568-1일대	6,035.0	-	6,035.0	신정1재정비촉진구역
기정	소공원	신정동 1205-15 일원	788.8	-	788.8	신정2재정비촉진구역
기정	소공원	신정동 1150-53 일원	2,690.8	-	2,690.8	신정2재정비촉진구역
기정	소공원	신정동 1192-13 일대	3,196.3	-	3,196.3	신정3재정비촉진구역
계획	소공원	신월6동 575-1 일대	2,040.0	-	2,040.0	신정2존치관리구역
기정	소공원	신정동 1196-1일대	4,532.7	-	4,532.7	신정4재정비촉진구역
기정	소공원	신정동 1219-9일대	797.4	-	797.4	신정4재정비촉진구역
기정	소공원	신정동 1160-7 일대	1,208.0	-	1,208.0	신정4재정비촉진구역
기정	경관녹지	신정동 1165-3일대	2,245.0	-	2,245.0	신정2재정비촉진구역

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경에 따른 변경

4) 교통계획 (변경없음)

5) 경관계획 (변경없음)

6) 도시․ 주거환경정비기본계획 (변경없음)

7) 재정비촉진구역 및 존치구역 지정에 관한 사항 (변경)

구 분	재정비촉진계획(변경)	면 적(㎡)			비고
		기정	변경	변경후
총계		639,847.9	감)3.2	639,844.7	-
재정비촉진구역	신정1재정비촉진구역	254,316.4	감)55.5	254,260.9	재개발사업
	신정2재정비촉진구역	106,928.0	-	106,928.0	재개발사업
	신정3재정비촉진구역	35,583.5	-	35,583.5	도시환경정비사업
	신정4재정비촉진구역	80,825.9	감)3.2	80,822.7	재건축사업
존치구역	신정1존치관리구역	5,315.0	-	5,315.0	지구단위계획
	신정2존치관리구역	35,110.4	-	35,110.4
	신정3존치관리구역	11,135.4	-	11,135.4
	신정4존치관리구역	21,948.2	-	21,948.2
	신정5존치관리구역	16,285.3	-	16,285.3
	존치구역	69,619.2	증)55.5	69,674.7	-
도시계획시설	문화의 거리(25m) 해누리 문화센터	2,780.6	-	2,780.6	-

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경 및 신정4구역 면적 단순착오에 따른 변경

8) 재정비촉진지구 용도지역 변경계획 (변경)

구 분			면 적(㎡)			구성비 (%)
			기정	변경	변경후
계			639,847.9	감)3.2	639,844.7	100.0
주거 지역	일반 주거 지역	소계	575,207.8	-	575,207.8	89.9
		제1종일반주거지역	45,159.8	-	45,159.8	7.1
		제2종일반주거지역(7층이하)	109,463.4	-	109,463.4	17.1
		제2종일반주거지역	349,290.7	감)3.2	349,287.5	54.6
		제3종일반주거지역	71,293.9	-	71,293.9	11.1
	준주거지역		39,620.5	-	39,620.5	6.2
근린상업지역			23,016.6	-	23,016.6	3.6
자연녹지지역			2,003.0	-	2,003.0	0.3

※ 변경사유 : 신정4구역 면적 단순착오에 따른 변경

9) 재정비촉진사업별 용적률․ 건폐율 및 높이계획 등 건축계획 (변경)

구분	구역명		주용도	용적률		건폐율(%)	높이계획 (평균층수/최고층수) (높이)
				기준용적률	상한용적률
기정	신정1재정비촉진구역		공동주택 및 부대복리시설	197%	267.9% 이하	50% 이하	19층 이하 / 24층 72m 이하
		신정1-1구역		209%	300.0% 이하	50% 이하
		신정1-2구역		189%	240.0% 이하	50% 이하
		신정1-3구역		203%	246.0% 이하	50% 이하
		신정1-4구역		189%	240.0% 이하	50% 이하
변경	신정1재정비촉진구역		공동주택 및 부대복리시설	197%	267.9% 이하	50% 이하	19층 이하 / 24층 72m 이하
		신정1-1구역		209%	300.0% 이하	50% 이하
		신정1-2구역		189%	240.0% 이하	50% 이하
		신정1-3구역		203%	253.9% 이하	50% 이하
		신정1-4구역		189%	240.0% 이하	50% 이하
기정	신정2재정비촉진구역		공동주택 및 부대복리시설	208%	254.6% 이하	60% 이하	20층 이하 / 27층
		신정2-1구역		208%	258.0% 이하	60% 이하	22층 이하 / 27층
		신정2-2구역		208%	242.0% 이하	60% 이하	18층 이하 / 24층
기정	신정3재정비촉진구역		상업, 업무, 판매시설	400%	530.0% 이하	60% 이하	- / - (80m 이하)
기정	신정4재정비촉진구역		공동주택 및 부대복리시설	190%	250.0% 이하	60% 이하	18층 이하 / 21층

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경에 따른 변경

10) 기반시설의 비용분담계획 (변경)

구분	구역명	구역면적 (㎡)	기 반 시 설 면 적(㎡)
			계획기반 시설 ①	계획기반 시설내 국공유지 ②	기존기반 시설내 국공유지 ③	유상매입 시설 ④	순부담 (①-②-③-④)
							면적	구성비(%)
기정	신정1재정비 촉진구역	254,316.4	79,235.9	43,152.5	24,182.2	-	11,901.2	4.68
변경	신정1재정비 촉진구역	254,260.9	79,440.6	43,152.5	24,126.7	-	12,161.4	4.78
기정	신정2재정비 촉진구역	106,928.0	28,119.3	8,579.7	13,675.9	-	5,863.7	5.48
기정	신정3재정비 촉진구역	35,583.5	12,839.8	5,502.2	681.0	-	6,656.6	18.71
기정	신정4재정비 촉진구역	80,825.9	19,780.0	5,487.5	1,928.7	-	12,363.8	15.30
변경	신정4재정비 촉진구역	80,822.7	19,780.0	5,487.5	1,928.7	-	12,363.8	15.30

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경 및 신정4구역 면적 단순착오에 따른 변경

11) 임대주택 건설 등 세입자 등의 주거대책 (변경)

구분	신정1재정비촉진구역							신정2재정비촉진구역			신정4 재정비 촉진구역
	1-1 지구	1-2 지구	1-3 지구		1-4 지구	소계		2-1 지구	2-2 지구	소계
			기정	변경		기정	변경
일반	2,503	296	157	175	770	3,726	3,744	1,231	336	1,567	1,826
임대	542	61	33	36	160	796	799	266	71	337	11
	(17.8%)	(17.1%)	(17.4%)	(17.1%)	(17.2%)	(17.6%)	(17.6%)	(17.8%)	(17.4%)	(17.7%)	(0.6%)
계	3,045	357	190	211	930	4,522	4,543	1,497	407	1,904	1,837

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경에 따른 변경

12) 단계별 사업추진에 관한 사항 (변경없음)

13) 광고물 관리계획 (변경없음)

14) 폐기물 처리에 관한 계획 (변경없음)

15) 특성화계획 (변경없음)

16) 재정비촉진구역별 정비계획 (변경)

가) 신정1재정비촉진구역(주택재개발사업) (변경)

(1) 정비구역의 위치 및 면적 (변경)

구분	구역의 명칭	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기정	변경	변경후
변경	신정1재정비촉진구역	신월2동 603번지 일원	254,316.4	감)55.5	254,260.9

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경에 따른 변경

(2) 인구․ 주택수용계획 (변경)

구분		주 택 수 (호)			비고
		기정	변경	변경후
신정1재정비 촉진구역	40㎡ 이하	455	증)18	473	임대주택 799세대 포함
	40㎡ ~ 60㎡	1,571	감)49	1,522
	60㎡ ~ 85㎡	2,348	증)52	2,400
	85㎡ 초과	148	-	148
	계	4,522	증)21	4,543

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경에 따른 변경

(3) 정비계획 (변경)

(가) 토지이용계획 (변경)

구 분		면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후
합 계		254,316.4	감)55.5	254,260.9	100.0
택지	소계	175,080.5	감)260.2	174,820.3	68.8
	공동주택	175,080.5	감)260.2	174,820.3	68.8
계획기반시설	소계	79,235.9	증)204.7	79,440.6	31.2
	도로	34,702.4	-	34,702.4	13.6
	공원	16,018.7	증)204.7	16,223.4	6.4
	공공공지	4,978.5	-	4,978.5	1.9
	공공청사	2,807.7	-	2,807.7	1.1
	학교시설	15,063.3	-	15,063.3	5.9
	문화시설	2,480.8	-	2,480.8	1.0
	사회복지시설	3,184.5	-	3,184.5	1.3

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경에 따른 변경

(나) 용도지역 계획(변경)

구분			면 적 (㎡)			구성비 (%)	비고
			기 정	변 경	변 경 후
주거지역	계		254,316.4	감)55.5	254,260.9	100.0
	일반 주거 지역	제1종일반주거지역	30,561.9	-	30,561.9	12.0
		제2종일반주거지역(7층이하)	15,597.5	-	15,597.5	6.1
		제2종일반주거지역	199,807.9	감)55.5	199,752.4	78.6
		제3종일반주거지역	8,349.1	-	8,349.1	3.3

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경에 따른 변경

(다) 도시계획시설 설치계획 (변경)

□ 도로 (변경없음)

□ 공원 (변경)

구분	도면 표시번호	공원명	시설의 세분	위치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
기정	①	공원1	소공원	신월6동 570-26일대	4,862.8	-	4,862.8	서울특별시고시 제2005-362호 (2005.11.24)
기정	③	공원3	소공원	신월6동 584-8일대	1,298.5	-	1,298.5	서울특별시고시 제2014-130호 (2014.4.3)
변경	④	공원4	소공원	신월2동 605일대	821.4	증)204.7	1,026.1	서울특별시고시 제2005-362호 (2005.11.24)
기정	⑤	공원5	소공원	신월2동 615-4일대	3,001.0	-	3,001.0	서울특별시고시 제2005-362호 (2005.11.24)
기정	⑥	공원6	소공원	신월6동 568-1일대	6,035.0	-	6,035.0	서울특별시고시 제2009-100호 (2009.3.12)

□ 공원 결정(변경)사유서

도면 표시번호	공원명	변 경 내 용	변 경 사 유
④	공원4	∙구분 : 변경 ∙위치 : 신월2동 605일대 ∙면적 : 821.4㎡→1,026.1㎡ (증)204.7㎡)	∙ 기존 공원면적 보전 및 인접한 녹도와의 연계성 강화를 위한 공원확대

□ 녹지 (변경없음)

□ 공공공지 (변경없음)

□ 공공청사 (변경없음)

□ 학교 (변경없음)

□ 문화시설 (변경없음)

□ 사회복지시설 (변경없음)

(라) 건축시설계획 (변경)

결정 구분	분할사업 시행지구	가구 또는 획지의 구분		위치	건폐율	용적률	높이		연면적	주된 용도
		명칭	면적(㎡)				(최고층수/ 평균층수)	최고 높이
기정	공공시설	공공청사	2,807.7	신월6동 581-1일대	50%이하	계획 189%이하 상한 240%이하 평균 235%이하	7층이하	-	법정용적률 이하	공공청사
		사회복지시설 ①	2,419.4	신월2동 611-2일대			7층이하	-	법정용적률 이하	사회복지시설
		사회복지시설 ②	765.1	신월6동 595-21일대			7층이하	-	법정용적률 이하	사회복지시설
		문화시설 ①	2,480.8	신월동 595-2일대	50%이하	계획 189%이하 상한 240%이하 평균 235%이하	7층이하	-	법정용적률 이하	문화시설
		초등학교	15,063.3	신월6동 587일대	60%이하	150%이하	4층이하	-	법정용적률 이하	초등학교
	1-1지구	택지1-1-1 ～ 택지1-1-5	111,387.0	신월6동 570-19일대	50%이하	계획 209%이하 상한 300%이하 평균 267%이하	24층이하/ 19층이하	72m	건축법규에 따름	공동주택 및 부대복리시설
	1-2지구	택지1-2-1	15,555.4	신월2동 603-3일대	50%이하	계획 189%이하 상한 240%이하 평균 235%이하	24층이하/ 19층이하	72m	건축법규에 따름	공동주택 및 부대복리시설
기정	1-3지구	택지1-3-1 ～ 택지1-3-2	7,413.6	신월2동 606-17일대	50%이하	계획 203%이하 상한 246%이하 평균 245.5%이하	24층이하/ 19층이하	72m	건축법규에 따름	공동주택 및 부대복리시설
변경	1-3지구	택지1-3-1	7,153.4	신월2동 606-17일대	50%이하	계획 203%이하 상한 253.9%이하 평균 253.9%이하	24층이하/ 19층이하	72m	건축법규에 따름	공동주택 및 부대복리시설
기정	1-4지구	택지1-4-1	40,725.9	신월2동 612-13일대	50%이하	계획 189%이하 상한 240%이하 평균 235%이하	24층이하/ 19층이하	72m	건축법규에 따름	공동주택 및 부대복리시설
기정	주택의 규모별 건설비율			ㆍ총세대수 : 4,522세대 [임대 796세대(17.6%)] - 전용면적 60㎡이하 : 2,026세대(44.8%) - 전용면적 60~85㎡이하 : 2,348세대(51.9%) - 전용면적 85㎡초과 : 148세대(3.3%)
변경	주택의 규모별 건설비율			ㆍ총세대수 : 4,543세대 [임대 799세대(17.6%)] - 전용면적 60㎡이하 : 1,995세대(43.9%) - 전용면적 60~85㎡이하 : 2,400세대(52.8%) - 전용면적 85㎡초과 : 148세대(3.3%)
기정	건축시설의 건축선에 관한 계획			◦ 건축법, 주택법 등 관계법규에 의함

※ 변경사유 : 신정1-3지구 촉진계획 변경에 따른 변경

나) 신정2재정비촉진구역(주택재개발사업) (변경없음)

다) 신정3재정비촉진구역(주택재개발사업) (변경없음)

라) 신정4재정비촉진구역(주택재건축사업) (변경)

(1) 정비구역의 위치 및 면적 (변경)

구분	구역의 명칭	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기정	변경	변경후
변경	신정 4재정비촉진구역	신정동 1200번지일원	80,825.9	감)3.2	80,822.7

※ 변경사유 : 신정4구역 면적 단순착오에 따른 변경

(2) 인구․ 주택수용계획 (변경없음)

(3) 정비계획 (변경)

(가) 토지이용계획 (변경)

구 분		면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후
합 계		80,825.9	감)3.2	80,822.7	100.0
택지	소계	62,266.1	감)3.2	62,262.9	77.0
	공동주택	62,266.1	감)3.2	62,262.9	77.0
계획기반시설	소계	18,559.8	-	18,559.8	23.0
	도로	10,669.8	-	10,669.8	13.2
	공원	6,538.1	-	6,538.1	8.1
	공공청사	398.8	-	398.8	0.5
	사회복지시설	953.1	-	953.1	1.2

※ 변경사유 : 신정4구역 면적 단순착오에 따른 변경

(나) 용도지역 계획 (변경)

구분			면 적 (㎡)			구성비 (%)	비고
			기 정	변 경	변 경 후
주거지역	계		80,825.9	감)3.2	80,822.7	100.0
	일반 주거 지역	제1종일반주거지역	1,009.1	-	1,009.1	1.2
		제2종일반주거지역(7층이하)	16,201.7	-	16,201.7	20.0
		제2종일반주거지역	62,266.1	감)3.2	62,262.9	77.0
		제3종일반주거지역	1,349.0	-	1,349.0	1.7

※ 변경사유 : 신정4구역 면적 단순착오에 따른 변경

(다) 도시계획시설 설치계획 (변경없음)

(라) 공동이용시설 설치계획 (변경없음)

(마) 건축물의 정비․ 개량 및 건축시설계획 (변경)

□기존건축물의 정비․개량계획 (변경)

구분	구역구분	면 적	가구 또는 획지 구분		위 치	정비 ‧ 개량계획(동)					비고
	명 칭		명 칭	면 적		계	존 치	개 수	철거후 신축	철거 이주
기정	신정4 재정비 촉진구역	80,825.9	-	-	양천구 신정동 1200번지 일대	361	-	-	361	-	-
변경	신정4 재정비 촉진구역	80,822.7	-	-	양천구 신정동 1200번지 일대	361	-	-	361	-	-

※ 변경사유 : 신정4구역 면적 단순착오에 따른 변경

□건축시설계획 (변경)

구분	구 역 구 분		가구 또는 획지 구분		위 치	주 된 용 도	건폐율 (%)	용적률 (%)	높이(m) 최고층수 (평균층수)	비 고
	명칭	면적 (㎡)	명칭	면적 (㎡)
기정	신정4 재정비 촉진구역	80,825.9	공공청사	398.8	신정동 1160-25번지 일대	공공청사	60% 이하	200% 이하	7층이하	법정용적률 이하
			사회복지시설	953.1	신정동 1195번지	어린이집	50% 이하	150% 이하	4층이하	법정용적률 이하
			획지1	62,266.1	신정동 1200번지 일대	공동주택 및 부대복리시설	60% 이하	250%이하 (법적상한용적률)	21층이하 (18층이하)	건축법규에 따름
	주택의 규모 및 규모별 건설비율		ㆍ총세대수 : 1,837세대 [임대 11세대(0.6%)] - 전용면적 60㎡이하 : 1,476세대(80.4%) - 전용면적 60~85㎡이하 : 291세대(15.8%) - 전용면적 85㎡초과 : 70세대(3.8%)
	심의완화 사항		ㆍ층수 완화 : 중·저층 혼합배치 등 다양한 주거유형 계획으로 40% 이내 - 평균 16층 → 평균 18층(12.5% 완화)
	건축물의 건축선에 관한 계획		ㆍ건축법, 주택법 등 관계법규에 의함
변경	신정4 재정비 촉진구역	80,822.7	공공청사	398.8	신정동 1160-25번지 일대	공공청사	60% 이하	200% 이하	7층이하	법정용적률 이하
			사회복지시설	953.1	신정동 1195번지	어린이집	50% 이하	150% 이하	4층이하	법정용적률 이하
			획지1	62,262.9	신정동 1200번지 일대	공동주택 및 부대복리시설	60% 이하	250%이하 (법적상한용적률)	21층이하 (18층이하)	건축법규에 따름
	주택의 규모 및 규모별 건설비율		ㆍ총세대수 : 1,837세대 [임대 11세대(0.6%)] - 전용면적 60㎡이하 : 1,476세대(80.4%) - 전용면적 60~85㎡이하 : 291세대(15.8%) - 전용면적 85㎡초과 : 70세대(3.8%)
	심의완화 사항		ㆍ층수 완화 : 중·저층 혼합배치 등 다양한 주거유형 계획으로 40% 이내 - 평균 16층 → 평균 18층(12.5% 완화)
	건축물의 건축선에 관한 계획		ㆍ건축법, 주택법 등 관계법규에 의함

※ 변경사유 : 신정4구역 면적 단순착오에 따른 변경

5. 관계도면 및 기타 재정비촉진계획에 관한 사항은「신정재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 결정도서」참조 : 아래 장소에 비치한 도서와 같음

6. 시민의 열람 편의를 위하여 서울특별시 도시재생본부 주거사업과(☎ 02-2133-7224) 및 양천구 균형개발과(☎ 02-2620-3508)에 관계도서를 각각 비치하고 있습니다.

※ 고시문 및 지형도면은 서울도시계획 포털(http://urban.seoul.go.kr) 및 토지이용규제정보서비스(http://luris.mltm.go.kr)에 게시할 예정입니다.

[재정비촉진구역 결정도] (기정)

[재정비촉진구역 결정도] (변경)

[토지이용계획 결정도] (기정)

[토지이용계획 결정도] (변경)

[용도지역 결정도] (기정)

[용도지역 결정도] (변경)

[도시기반시설 결정도] (기정)

[도시기반시설 결정도] (변경)