서울특별시고시 제2016 - 31호

도시계획시설(전기공급설비) 결정 및 지형도면 고시

서울특별시 구로구 온수동 45-50 ~ 천왕동 3-5 도시계획시설(전기공급설비)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 제32조, 같은 법 시행령 제25조, 「토지이용규제 기본법」 제8조, 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 결정하고 지형도면을 고시합니다.

2016.  1.    .

서 울 특 별 시 장

1. 결정취지

한국전력공사의 수도권 서부지역 전기공급설비 전력구 설치에 따른 대심도 터널형 송전선로  구간에 대하여 지하공간의 계획적 관리를 위해 도시계획시설(전기공급설비)로 결정하는 사항임

2. 도시관리계획 결정

가. 도시계획시설(전기공급설비) 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	규 모			연장 (m)	면적 (㎡)	최 초 결정일	비 고
			기점	종점	주 요 경과지
신설	-	전기공급설비	온수동 45-50	천왕동 3-5	-	2,902	9,073	-	- 기설 전력구 구간(1,019m) - 지표면 하부 30~60m (345kV 3회선) - 주택재건축정비구역(지구단위 계획구역) 일부 중복(115m) - 도로(경인로, 오리로, 광남로) 일부 중복

나. 결정 사유서

도면 표시 번호	시설명	결정내용	결정사유
-	전기공급설비	∙ 연장 2,902m, 면적 9,073㎡ ∙ 지표면 하부 30~60m (345kV 3회선) ∙ 주택재건축정비구역(지구단위계획구역) 일부 중복(115m) ∙ 도로 일부 중복결정	- 한국전력공사의 수도권 서부지역 전기공급시설 전력구 설치에 따른 대심도 터널형 송전선로에 대하여 지하공간의 계획적 관리를 위해 기설 전력구 구간을 포함하여 도시계획시설(전기공급설비)로 결정하고자 함

3. 지형도면의 작성

서울시 시설계획과에 비치한 도면과 같습니다.

※ 첨부된 지형도면은 참고용 도면이므로 측량, 그 밖의 용도로 사용할 수 없습니다.

4. 관련서류

시민의 열람편의를 위하여 서울시 시설계획과(☏2133-8407) 및 구로구 도시계획과(☏860-2944)에 관련도서를 비치하여 열람하고 있습니다.

※ 고시문 및 지형도면 등은 서울 도시계획 포털(http://urban.seoul.go.kr) 및 토지이용규제정보서비스(http://luris.mltm.go.kr)에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

도시계획시설(전기공급설비) 결정 및 지형도면

구분	시설명	규 모			연장 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비 고
		기점	종점	주요 경과지
신설	전기 공급 설비	온수동 45-50	천왕동 3-5	-	2,902	9,073	-	- 기설 전력구 구간(1,019m) - 지표면 하부 30~60m(345kV 3회선) - 주택재건축정비구역(지구단위계획 구역) 일부 중복(115m) - 도로(경인로,오리로,광남로) 일부중복
범 례 : 신 설