고압가스 일반제조시설 안전점검표			안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자		안전관리 부총괄자		안전관리 총 괄 자
			이준용	신명규		한범희		김운하
점검일자 :2018.01.29.
번호	점 검 항 목	점 검 내 용			점검 주기		점검결과		비고
1	안전거리 등	- 안전거리(1종,2종) 유지여부 - 다른 설비와의 거리 유지여부			월간
2	시설 등의 표시 등	- 경계표지 및 위험표지 설치여부			일간		설치
3	고압가스 설비의 기초 등	- 부등침하 유무 등			일간		이상없음
4	가스설비의 구조 등	- 공기흡입구 설치장소 적정여부			월간
5	고압가스 설비의 누설시험․	- 가스누설 여부			월간
6	안전장치 등	- 안전밸브 적정여부			주간
		- 긴급차단장치․역류방지밸브 적정여부			주간
7	방호벽 등	- 적정여부			주간
8	배관 등	- 배관의 설치장소 및 구조 적정여부			월간
		- 표지판 설치(지상백관)여부			일간		설치
		- 부식방지조치 여부			주간
		- 신축흡수조치(신축이음 등)여부			월간
		- 온도유지조치(차양등)여부			일간		이상없음
		- 압력계․온도계 적정여부			일간		적정
		- 안전장치․수취기 적정여부			주간
		- 접합방법 적정여부			주간
9	용기 보관장소	- 경계표시 설치여부			일간		설치
		- 통풍시설 장치 적정여부			주간
10	가스저장․설비실 등	- 통풍시설 적정여부			일간		적정
		- 저장실의 구분설치 여부			월간
11	기타시설 등	- 보호구 적정여부			일간		적정
점 검 자 의 견		적정
주: 1. 불필요한 항목에는 “해당없음”으로 표시 2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게 작성하여야 한다.