고압호스 연장 원거리 송수 숙달 훈련 결과

2017. 6. 1.(목) 수락산 산불발생과 관련하여 관내 청계산에서

산불대비 고압호스 연장 원거리 송수 숙달 훈련 결과임.

1		훈 련 개 요

횟    수 : 3회 ( 6.15. / 6.21. / 6.28.)

장    소 : 청계골(서초구 원지동 소재)

동     원 : 팀별 차량 4대, 인원 15명(대응단, 양재119안전센터)

훈련내용

❍ 펌프차 고압호스 연장 원거리 송수 숙달 훈련 실시

❍ 청계골 약수터 인근 수관 소요량, 소요시간 및 방수압 측정

2		훈 련 결 과

[수관 소요량, 방수시간 및 압력] 산 능선 900m를 기준으로 전개 및 방수        까지 수관 소요량 53본(65A 19본, 40A 25본, 25A 9본)소요, 방수        시간은 28분 ~ 59분, 방수압력은 15Kg/㎠∼40Kg/㎠  측정됨.

[수관전개] 접은 수관으로 전개할 때에는 신속한 전개가 되었으나,       한겹 또는 두겹말이수관으로 전개시에는 29분 정도 더 소요됨.

[차량부서] 탱크차 ⇒ 펌프차(탱크차) ⇒ 펌프차 ⇒ 방수 순으로       차량을 부서해야 수관 말단에서 충분한 압력이 유지되나, 탱크차       없이 펌프차로만 방수시 15Kg/㎠ 측정됨.

3		향 후 계 획

진압대 및 각 119안전센터는 고층건축물 및 산불화재에 대비하여        펌프차 상단 적재함에 접은수관 10본 이상 적재

가을철 산불훈련 시 반복 훈련으로 산불발생시 초동태세 확립