구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		구급차 진열장 아크릴문	관리부서		동작소방서 백운119안전센터
고장일시		2016년 7월 28일	장 소		구급차량 내(6-4, 6-5)
조치사항		일일확인 및 자체점검
원인 및 상태		구급차량 내 진열장 아크릴 문 노후로 인해 크렉 발생 해 테이프로 고정해 사용 중 파손정도 심화되어 사용불가 상태.
담당자의견		장비의 비정상 작동에 대한 관련업체(오텍) 수리 요청 요함
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 7월 28일 계 급 소방교 성 명 마 진 하 (인)