【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	신-205호	종로구 자하문로5가길 17-1 (종로구 체부동 118-1)	제수변 잠김 불량		사용가	비소2-22호 활용용수
				(복명자)
				소속 : 신교119안전센터 성명 : 소방장 박영국 소방위 오승호
소방장 박영국 외 1명은 2018. 02. 19. 13:30분경 소방용수시설 정기조사 중 지상식 소화전(신-205호)의 “제수변 잠김 불량으로 소화전 관구로 소량의 출수 지속되는 것(사용가능)□이 확인되어 고장발생을 보고합니다.
2018년 02월 19일 확인자 신교119안전센터 소방경 홍성록

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 자하문로5가길 17-1(체부동 118-1)
주변사진	고장사진

소량의 출수 지속

제수변 잠긴 상태