【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지하식)	신-２１４호	종로구 자하문로８ (종로구 통의동５２)	소화전 관구이동 （스텐드파이프와 연결불가)		사용불가	출수가능
				(복명자)
				소속 : 신교119안전센터 성명 : 소방위 최진오
소방위 최진오 외 3명은 201５. 1０. 2６. １１:００ 소방용수시설 일제조사시 확인한바 지하식 소화전(신-２１４호)의 “소화전 관구이동으로 스텐드파이프와 연결불가□를 확인하고 고장발생을 보고합니다. （수관 등 으로 직접 연결도 불가함）
201５년 1０월 2６일 확인자 신교119안전센터 소방위 최진오

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 자하문로８(통의동５２)
주변사진	고장사진