【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	신-219호	종로구 효자로 31-0 (통의동 7-25)	스핀들 불량(헛돔)		사용불
				(복명자)
				소속 : 신교119안전센터 성명 : 소방교 노정훈
소방위 최윤순 외 3명은 2014년도 5월중 소방용수 시설 정기 조사시 상기 지상식 소화전(신-219호)에서 스핀들이 헛도는 고장이 발견되어 고장발생 보고합니다.
2014년 5월 28일 확인자 신영119안전센터 3팀 소방위 최윤순

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 효자로 31-0 (통의동 7-25)
주변 사진	고장사진

스핀들 불량(헛돔)