【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	신-320호	종로구 자하문로33길 4 (종로구 청운동 59)	소화전 스핀들 고장(개폐밸브헛돔)		사용불
				(복명자)
				소속 : 신교119안전센터 성명 : 소방장 최정원
소방위 이성종외 5명은 2014. 10. 16. 소방용수시설 일제조사중 종로구 자하문로33길 4(청운동 59)에 위치한 지상식 소화전(신-320호)의 “소화전 스핀들 고장(개폐밸브 헛돔)으로 인해 사용불가”로 고장발생 보고합니다.
2014년 10월 29일 확인자 신교119안전센터 소방위 이성종

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 자하문로33길 4(청운동 59)
주변사진	고장사진