【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	신-321호	서울특별시 종로구 창의문로1길 2-0 (청운동)	몸통, 제수변 스핀들 불량(헛돔)		사용불
				(복명자)
				소속 : 신교119안전센터 성명 : 소방교 석영수
소방교 석영수 외 1명(교. 이상주)은 2014년도 6월중 소방용수 시설 정기 조사시 상기 지상식 소화전(신-321호)에서 스핀들이 헛도는 고장이 발견되어 고장발생 보고합니다.
2014년 6월 11일 확인자 신교119안전센터 2팀 소방위 이성종

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 창의문로 1길 2-0 (청운동 벽산빌리지 5동 우측 앞 도로변 )
주변 사진	고장사진

지상식 321호

스핀들 불량(헛돔)