【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지하식)	신-50호	종로구 통일로12길 38 (종로구 행촌동 210-251)	소화전 스핀들 고장(잠금불량)		사용가
				(복명자)
				소속 : 신교119안전센터 성명 : 소방장 이정호
소방장 인홍진외 4명은 2014. 10. 09. 소방용수시설 일제조사중 종로구 통일로12길 38(행촌동 210-251)에 위치한 지하식 소화전(신-50호)의 “소화전 스핀들 고장(잠금불량)으로 인해 사용가”로 고장발생 보고합니다.
2014년 10월 29일 확인자 신교119안전센터 소방장 인홍진

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 통일로12길 38(행촌동 210-251)
주변사진	고장사진