【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지하식)	영-273호	종로구 신영동 5-5 (세검정로7가길5)	스핀들이 휘어있고 비만오면 계속 흙에 묻힘		사용불
				(복명자)
				소속 : 신영119안전센터 성명 : 소방장 김종원 소방장 손선중
소방장 김종원외 1명은 2014. 10. 18 소방용수시설 일제수리조사중 종로구 세검정로7가길 5(신영동 5-5 구멍가게앞)에 위치한 지하식 소화전(영-273호)의 “스핀들이 휘어있고 비만오면 계속 흙에 묻힘”을 발견하여 고장발생을 보고하니 조치하여 주시기 바랍니다. ※ 대로변(폭 8m 정도) 위치하고 있으며, 스핀들이 휘어있고 비만오면 계속 흙에 묻혀 있어 제수변, 관구등이 보이지 않아 소화전 활용 불가능한 상태임.
2014년 10월 18일 확인자 신영119안전센터 1팀장 소방위 김병옥

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 세검정로7가길 5(신영동 5-5 구멍가게앞)
주변사진	고장사진