소방용수시설(지상식소화전)

고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 공소 1000호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 청구로 107 현진빌딩

○ 사용여부 : 사용불가

○ 고장내용

2015년 10월 23일 일제정기 소방용수조사 중 제수변 위로 아스팔트 포장이 되어 있어 사용이 불가한 상태임.

2015년  10월  23일

확인자 : 신당119안전센터 소방사 김기현

고장사진 및 위치도 (공소1000호)

○ 사진

○ 위치도 (중구 청구로 107 현진빌딩 앞)