소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 2174호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 서애로16-6

○ 사용여부 : 사용불가

○ 고장내용

2014년 10월 24일 소방용수시설 일제조사차 출소하여 2174호 지상식 소화전 점검을 위하여 소화전 스핀들과 제수변 스핀들을 개방하였으나 출수가 되지않아 이에 대하여 해당 지상식 소화전을 고장발생 보고합니다.

2014년  10월  24일

확인자 : 신당119안전센터 소방위 허  영

소방장 백양춘

소방사 김종환

고장사진 및 위치도 (공소2174호)

○ 사진

○ 위치도 (중구 필동 3가 12-5)