보일러 순환펌프 고장발생부위 사진

【강서소방서(발산 119안전센터)】

순환펌프

보일러 점화 트랜스

발 생

내 용

□ 발산 119안전센터 청사 수도 순환 펌프 누수 및 점화 트렌스 불량

-순환펌프 2대가 장기간 사용으로 부식되어서 물이 새고 있는 상태로 펌프 고장 발생시 청사내 물 사용이 어려움이 발생함.

-보일러 점화 트랜스 불량으로 보일러 사용에 어려움이 있어 따뜻한 물

사용과 대기실 난방이 안됨.

○ 고장원인은: 장기간사용 및 노후로 인한 고장