차고문 고장발생 보고 및 수리의뢰서

(신정119안전센터)

발생일시	2014년 5월 30일
발생부분 및 개요	2번 차고문 작동불량 및 모터 수동장치 고장
고 장 상 태		고 장 원 인	동 건 수리일자	수리(조치) 할 사 항
○차고문 작동불량 -오버로드 이상 추정 ○차고 수동 작동불가 -모터 수동장치 고장 추정		○ 장기사용으로 인한 노후화 *참고-2001.11월 설치.	○ 없음	○ 오버로드 점검 및 수리 -긴급 ○ 모터 수동장치 점검 및 수리-긴급 ○ 모터 컨트롤 판넬 노후-교체 요함
기타 필요한 사항		긴급정비 요함