1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(송정119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용여부	조사일 조사자
공소310호 (지하식)	성수동2가289-27	지하식소화전 뚜껑개방불능	사용불능	4월 23일 소방위 서승찬 외3명

2		현 지 확 인 복 명 서(송정119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.4.23	지하식소화전 (310호)	성수동2가289-27	소방위 서승찬외 3명
2015.4.23 소방용수시설 정기조사 계획에 따라 소방용수시설 이상유무를 조사하던중 송정119안전센터에서 관리하는 지하식 소화전 310호의 지하식뚜껑 개방불능 상태로서, 수리가 필요하다 사료되어 이에 복명합니다.