1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(금호119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
공소 93호	고산자로 132	지하식 소화전 원형철개와 철개틀 사이 이격		사용가능 (두껑열림)	3월 02일 3팀팀장외3명

1		현 지 확 인 복 명 서(금호119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2017. 3. 02	지하식소화전 (93호)	성동구 고산자로132	3팀 팀장외3명
2017. 3. 02. 성동구 고산자로132길 토마토수퍼마켓 앞 지하식 소화전 93호를 점검한 바 지하식 소화전 원형철개와 철개틀 사이 이격으로 차량 통행시 소화전 두껑이 열리는 상태임을 확인 후 이에 복명합니다.