고장소화전 현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용가․부
220044 (지상식)	양천구 신정동1291 (금옥여고 옆 차로)	지상식 소화전 관구 스핀들 헛돔 및 개폐불량	사용가능

고장소화전 현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용가․부	조사일 조사자
220144 (지상식)	양천구 신정동1312 (양천차고지 옆 차로)	지상식 소화전 관구 스핀들 헛돔	사용불능	2015.11.3 위.강병칠 외4명