고장소화전 현지확인

관리번호	위 치		확인결과 (구체적 기술)	사용가․부		조사일 조사자
지상식 370016	양천구 등촌로 28-0 (양천구 목동 792-6)		소화전캡어댑터결착불량으로 수압발생시 탈구	고장 (사용불가)		2016. 8. 8. 소방교 한승호 소방사 배민호