1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(성수119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용여부	조사일 조사자
공소060 037호	성동구 성수이로 26 앞 도로	고장(사용가)였으나 확인결과 스핀들이 헛돌고 물이 나오지 않음	사용불	10월 16일 3팀장 박현수 외 6명

2		현 지 확 인 복 명 서(성수119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.10.16	지하식소화전 (060037호)	성동구 성수이로 26	3팀장 박현수 외 6명
2015년 10월 16일 소방용수 일제조사 중 지하식 소화전(060037호)(지반 흔들림으로 인한 고장(사용가))에 제수변 스핀들이 헛돌아 물이 나오지 않아 화재발생시 큰 애로사항이 발생할 것으로 예상되는바 즉시 수리를 요청합니다.