1		고장 소방용수시설 현지확인 보고서(성수119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
공소060 005호	성동구 연무장길 78-0 태복슈퍼 앞	스탠드파이프 결합 불능		사용불가	10월 28일 장.조승용 외 1명

2		현 지 확 인 복 명 서(성수119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2016.10.28	지하식소화전 (060055호)	성동구 연무장길 78-0	장.조승용 외 1명
2016년 10월 14일 23:45분 성수동2가 322-5번지 고물상 화재 진압 발생하여 펌프차 보수를 위해 지하식소화전(55호)을 점유하여 스탠드파이프 결합을 실시하였지만, 지하식 소화전 내 관구불량으로 스탠드파이프와 결합이 불능함으로 즉시 수리를 요청합니다.