고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호		고장내역	확인일 (담당자)
동대문구 안암로 100 (제기동 146 - 39)	(2610) (사용가)		지상식 소화전 주변 반경3m 보도블럭 침하 및 몸통 휘어짐	2018.2.21. 김명성