1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
070440	광진구 능동로 368 (중곡2동 41-20번지앞 인도)	몸통 스핀들 잠김 상태에서 돌릴 때 헛도는 현상		사용불능	3월 24일 소방위 이은종 소방장 이재청 소방장 최웅석

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2016. 3. 24.	지상식소화전 (440호)	광진구 능동로 368 (중곡2동 41-20)	소방위 이은종 소방장 이재청 소방장 최웅석
2016. 3. 24. 광진구 능동로 368 앞 인도에 지상식소화전 440호 현장 확인한 바, 소화전 몸통 스핀들이 잠김상태에서 스핀들을 돌릴 때 헛도는 현상 발생. ○ 출수 불능 상태.