1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
070324	천호대로137길 22	맨홀뚜껑 교합이 맞지 않아 열고 닫을 때 매우 힘이 듦.		사용가능 (출수가능)	2017 .3. 20. 소방사 김태우 외 1명
소화전 전경			소화전 세부 사진

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2017. 3. 20.	지하식소화전 (324호)	광진구 천호대로137길 22	소방사 김태우
2017. 3. 20. 3월 소방용수 일제조사 중 324호 지하식 소화전의 맨홀 뚜껑이 교합이 맞지 않아 뚜껑을 열고 닫을 때 많은 어려움이 있고, 닫힌 상태에서 맨홀뚜껑이 지면과 이격이 심해 고장발생 보고함.