1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
070424 (지상식)	긴고랑로 79 (중곡동 37-4)	소화전 스핀들 헛돎.		사용불가	2016 .3. 24. 소방위 조도상 외 1명
소화전 내부 사진			소화전 전경

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2016. 3.24.	지상식소화전 (424호)	광진구 긴고랑로79 (중곡동 37-4)	소방위 조도상 외 1명
2016. 3. 24. 광진구 긴고랑로79(중곡동 37-4) 기아모터스 앞 지상식 소화전 현지 확인하여 점검한바 스핀들 몸통 불량(스핀들 헛돎)으로 출수가 불가능함을 확인하여 이에 복명합니다.