1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
070433	용마산로 119 (중곡동 28-1)	지상식 소화전 스핀들 파손으로 개폐불가		사용불가	2016 .3. 24. 소방위 조도상외 1명
소화전 내부 사진			소화전 전경

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2016. 3.24.	지하식소화전 (433호)	용마산로 119 (중곡동 28-1)	소방위 조도상 외 1명
2016. 3. 24. 용마산로 119(중곡동 28-1) 지번 앞 지상식 소화전 433호 현지 확인한바 스핀들 부분 파손으로 개폐가 불가하여 사용 불가 상태를 확인하고 이에 고장발생을 복명합니다.