고층건물 대응훈련 결과보고

□ 소 방 서 : 도봉소방서

□ 실시결과

가. 훈련개요

구 분	일 시	장 소	대 상	훈련사진
1팀	‘16.3.14 14:00	아파트1층∼21층	신원2차주상복합아파트
2팀	‘16.3.4 14:00	아파트1층∼22층	ESA주상복합2단지아파트
3팀	‘16.2.18 14:00	아파트1층∼24층	창동쌍용 아파트

나. 훈련 개선사항

○ 성능개선차량 미보유로 기존차량 활용 측정

○ 송수압력을 10㎏f/㎠ → 20㎏f/㎠까지 단계적으로 가압측정

○ 송수압력 20㎏f/㎠이상 일 때  화재진압 가능 압력 측정됨