고층건물 대응훈련 결과보고

□ 소 방 서 : 성북소방서

□ 실시결과

가. 훈련개요

구 분	일 시	장 소	대 상 (층)	훈련사진
1팀	2016. 2.26.	하월곡동 230	동일하이빌뉴시티 (36/7)
2팀	2016. 3.3.	하월곡동 46-73	코업스타 클래스 (41/5)
3팀	2016. 3.10.	정릉동 1034	길음뉴타운10단지 라온유아파트 (26/4)

나. 훈련 개선사항(장비관련 중심으로 기재)

○ 고압소방호스 로프 지지시 시간의 지연 및 불편함

개선 : 탈부착형 고리형 기구 제작 사용으로 신속성 및 불편함 해소

○ 수관전개시 상당한 시간의 소요

→ 41층까지 대원이 수관전개시 전체적으로 약50분 소요(수관전개, 로프지지, 연결카플링 조임 재차           확인, 주변위험요소 제거, 수관 계단전개시 여유수관의 간격 설정-불규칙한 압력대비)

개선 : 의용소방대원 현장활용, 탈부착형 고리 제작으로 시간단축, 고층건물화재진압훈련 실시로 인한                 경험(노하우) 축적, 도상훈련시 상호 의견교환으로 최상의 개선책 발굴 등