고층건물 옥상헬기장 조사표

건물명	한솔섬유빌딩			소유자		이신재	소방안전 관리자	이영석
주 소	송파구 가락본동 98-4			건축허가 준공일			전화번호	3287-8567
층 수	10/6	연면적	23,289㎡		11층 이상 면적		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기장 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능					헬기장 식별가능
2. 헬기장 표지 적정 여부 - 표지색상:백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비:주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)					표지 적정규격내 있음
3. 헬기장 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물					장애물 설치없음/양호
4. 헬기장 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬기장 주변 비산물 방치 없음
5. 옥상 헬기장으로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
6. 헬기장으로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우(신설:2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬기장 활용 여건					구조낭 이용 구조 가능
9. 기타 참고사항

조사일자   2014년  9  월   30  일

조 사 자  소속 송파소방서 현장대응단 계급 지방소방장 성명 이민용  (인)

조 사 자  소속 송파소방서 현장대응단 계급 지방소방장 성명 고승기  (인)