※ 붙임 1 (참조)

고층건물 옥상헬리포트 현황

착A : AS365N2 착륙가능

착B : BELL206 착륙가능

구낭 : 구조낭 가능

연번	관할서	건물명	주소	층수	전화번호	법정여부	공역 구분	사용 가부	활용여건	비고
343	구 로	현대파크빌	구로구 구로5동 108	36/7	3289-8119	법정	공외	가	구낭	구로
344	2	신도림포스빌	구로구 구로5동 26	25/5	860-5601	법정	공외	가	구낭	구로
345	3	한신IT타워	구로구 구로3동 235	14/2	2108-8851	법정	공외	가	착A	공단
346	4	코오롱디지털타워빌란트	구로구 구로3동 222-7	15/1	867-0583	법정	공외	가	구낭	공단
347	5	우림 eBIZ센터	구로구 구로3동 170-5	14/2	2108-1191	법정	공외	가	착B	공단
348	6	고대구로병원	구로구 구로동 80	9/4	2626-1119	자진	공외	가	착A	구로
349	7	신구로자이나인스애비뉴	구로구 구로동 501	36/5	862-7030	법정	공외	가	착A	구로
350	8	에이스하이엔드타워2차	구로구 구로동 222-14	20/2	6340-5555	법정	공외	가	착A	공단
351	9	신도림테크노마트	구로구 구로동 3-25	40/7	2111-0119	법정	공외	가	착A	구로
352	10	태평양물산	구로구 구로동 197-21	19/4	2621-2863	법정	공외	가	착A	공단
353	11	한화 비즈메트로	구로구 구로동 851	18/3	2621-2490	법정	공외	가	착A	공단
354	12	SK허브수 B동	구로구 구로동 650-4	15/2	819-8519	법정	공외	가	착A	고일
355	13	구로금호어울림	구로구 구로동 49	22/4	855-9845	법정	공외	가	구낭	구로
356	14	신도림1차푸르지오 101동	구로구 신도림동 337	26/5	3439-7020	법정	공외	가	착A	신도림
357	15	신도림1차푸르지오 102동	구로구 신도림동 337	30/5	3439-7020	법정	공외	가	착A	신도림
358	16	신도림1차푸르지오 103동	구로구 신도림동 337	30/5	3439-7020	법정	공외	가	착A	신도림
359	17	신도림1차푸르지오 104동	구로구 신도림동 337	26/5	3439-7020	법정	공외	가	착A	신도림
360	18	디큐브시티백화점	구로구 신도림동 692	42/8	2211-0002	법정	공외	가	착A	신도림
361	19	디큐브시티아파트 A동	구로구 신도림동 692	51/7	3667-9001	법정	공외	가	착A	신도림
362	20	디큐브시티아파트 B동	구로구 신도림동 692	51/7	3667-9001	법정	공외	가	착A	신도림
363	21	벽산경인디지털벨리 2차	금천구 가산동 481-10	15/2	2113-0110	법정	공외	가	구낭	공단
364	22	대륭테크노타운 6차	금천구 가산동 493-6	15/2	2108-5880	법정	공외	가	착B	공단
365	23	대륭테크노타운 8차	금천구 가산동 481-11	15/2	2163-8810	법정	공외	가	구낭	공단
366	24	월드메르디앙벤처센터 2차	금천구 가산동 426-5	15/2	865-2119	법정	공외	가	착A	공단
367	25	우림라이언스벨리 A동	금천구 가산동 371-28	15/2	2026-0119	법정	공외	가	착B	공단
368	26	우림라이언스벨리 B동	금천구 가산동 371-28	15/2	2026-0119	법정	공외	가	착B	공단
369	27	우림라이언스벨리 C동	금천구 가산동 371-28	15/2	2026-0119	법정	공외	가	착B	공단
370	28	남성프라자	금천구 가산동 345-30	15/2	2026-1903	법정	공외	가	착A	공단
371	29	아이티캐슬 1동	금천구 가산동 550-1	14/2	2026-8973	법정	공외	가	착A	공단
372	30	아이티캐슬 2동	금천구 가산동 550-1	14/2	2026-8973	법정	공외	가	착A	공단
373	31	리더스타워	금천구 가산동 60-15	15/3	2026-6119	법정	공외	가	구낭	공단
374	32	SJ테크노빌	금천구 가산동 60-19	15/3	853-8993	법정	공외	가	착B	공단
375	33	월드메르디앙벤쳐센터	금천구 가산동 60-24	15/2	2113-8770	법정	공외	가	착A	공단
376	34	코오롱디지털타워애스턴	금천구 가산동 505-14	15/2	2082-8114	법정	공외	가	착A	공단
377	35	벽산디지털밸리 5차	금천구 가산동 60-73	15/2	2082-5992	법정	공외	가	착A	공단
378	36	재능유통아파트형공장	금천구 가산동 459-11	15/4	2028-5000	법정	공외	가	착A	공단
379	37	IT 미래타워	금천구 가산동 60-21	20/2	2027-5757	법정	공외	가	착A	공단
380	38	엘지전자R&D캠퍼스	금천구 가산동 327-23	21/5	6915-1119	법정	공외	가	착A	공단
381	39	대륭테크노타운 12차	금천구 가산동 327-32	15/3	2107-3000	법정	공외	가	착A	공단
382	40	벽산디지털밸리 6차	금천구 가산동 481-4	15/3	869-1166	법정	공외	가	착A	공단
383	41	에이스하이앤드타워 6차	금천구 가산동 60-25	20/3	3283-6430	법정	공외	가	착A	공단
384	42	에이스하이앤드타워 3차	금천구 가산동 371-50	20/3	2624-1102	법정	공외	가	착A	공단
385	43	대륭포스터타워 5차	금천구 가산동 60-3	20/4	2624-4115	법정	공외	가	착A	공단
386	44	한라시그마밸리	금천구 가산동 345-90	20/3	6343-6800	법정	공외	가	착A	공단
387	45	가산디지털엠파이어	금천구 가산동 685	15/3	2624-2121	법정	공외	가	착B	공단
388	46	갑을아파트형공장 A동	금천구 가산동 60-5	20/3	3397-7702	법정	공외	가	착A	공단
389	47	갑을아파트형공장 B동	금천구 가산동 60-5	20/3	3397-7702	법정	공외	가	착A	공단
390	48	에이스하이앤드 8차	금천구 가산동 345-4	18/3	6123-5000	법정	공외	가	착A	공단
391	49	대륭포스터타워 6차	금천구 가산동 50-3	20/4	2083-5119	법정	공외	가	착A	공단
392	50	STX-V 타워	금천구 가산동 371-37	20/3	811-3119	법정	공외	가	착A	공단
393	51	BYC 하이시터(A동)	금천구 가산동 371-17	24/4	6947-3110	법정	공외	가	착A	공단
394	52	BYC 하이시터(B동)	금천구 가산동 371-17	24/4	6947-3110	법정	공외	가	착A	공단

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	현대파크빌					소유자	각세대			방화관리자	서해종
주 소	구로동 508번지			건축허가/준공일					1999.12.6	전화번호	3289-8119
층 수	36/7	연면적	47101㎡		11층이상면 적			17800㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  18일

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 이중범 (인)

확 인 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 김용선 (인)

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	신도림 포스빌					소유자	박기노			방화관리자	강봉열
주 소	구로동 26번지			건축허가/준공일					2004.6.15	전화번호	860-2600
층 수	25/5	연면적	63985.13㎡		11층이상면 적			21525㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  18일

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 이중범 (인)

확 인 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 김용선 (인)

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	한신IT타워					소유자	김한기			방화관리자	반수현
주 소	구로구 구로3동 235			건축허가/준공일					2001.06.22./ 2003.04.25	전화번호	2108-8851
층 수	14 / 2	연면적	81,899.86㎡		11층이상면 적			17,148㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능 (도색 지도함)
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  16일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사 성명  김 동 현 (인)김동현

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	코오롱디지털타워빌란트					소유자	박범호			방화관리자	최충수
주 소	구로구 구로3동 222-7			건축허가/준공일					2002.08.30/ 2004.03.22	전화번호	867-0583
층 수	15 / 1	연면적	57,121.82㎡		11층이상면 적			12,518㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					직경 10미터 이상의 구조공간의 난간 제거 지도함
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  16일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사 성명  김 동 현 (인)김동현

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	우림 e-BIZ 센터					소유자	원남식			방화관리자	박병권
주 소	구로구 구로3동 170-5			건축허가/준공일					2001.09.04./ 2003.02.03	전화번호	2108-1191
층 수	14 / 2	연면적	60,133㎡		11층이상면 적			18,190㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 남, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  16일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사 성명  김 동 현 (인)김동현

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	고대구로병원					소유자	고려중앙학원			방화관리자	최원의
주 소	구로동 80번지			건축허가/준공일					1984.4.25	전화번호	2626-1119
층 수	9/4	연면적	38337㎡		11층이상면 적			0㎡		법정여부	자진
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  18일

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 이중범 (인)

확 인 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 김용선 (인)

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	신구로자이나인스에비뉴					소유자	각세대			방화관리자	안영훈
주 소	구로5동 501			건축허가/준공일					2007.4.26	전화번호	6678-8115
층 수	36/5	연면적	117,611.7		11층이상면 적			519,896		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  23일

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 고동윤 (인)

확 인 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 김용선 (인)

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	에이스하이앤드타워2차					소유자	김진도			방화관리자	안찬문
주 소	구로구 구로3동 222-14			건축허가/준공일					2006.08.17./ 2008.04.15	전화번호	6340-5555 #############
층 수	24/3	연면적	132,407㎡		11층이상면 적			52,937㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 남, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  16일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사 성명  김 동 현 (인)김동현

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	신도림테크노마트					소유자	각세대			방화관리자	김우태
주 소	구로5동 3-25			건축허가/준공일					2007.12.28	전화번호	2111-0119
층 수	40/7	연면적	305,934		11층이상면 적			31,862.05		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  23일

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 고동윤 (인)

확 인 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 김용선 (인)

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	태평양물산					소유자	임석원			방화관리자	이신형
주 소	구로구 구로3동 197-21			건축허가/준공일					1999.12.11./ 2001.01.02	전화번호	2621-2864
층 수	19 / 2	연면적	46,511.13㎡		11층이상면 적			10,669.34㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 남, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  16일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사 성명  김 동 현 (인)김동현

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	한화비즈메트로					소유자	동인씨앤디			방화관리자	김영호
주 소	구로구 구로동 851			건축허가/준공일					2007.11.20./ 2010.12.28	전화번호	2621-2490
층 수	18 / 3	연면적	53,853㎡		11층이상면 적			11,501.88㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 남, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  17일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방위 성명  김 홍 범 (인)김홍범

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	SK허브수 B동					소유자	각세대			방화관리자	홍승복
주 소	구로구 구로동 650-4 B동			건축허가/준공일					2005.04	전화번호	02.839-8245
층 수	15/2	연면적	46,103.44㎡		11층이상면 적			11,656.19㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 남, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					○ SK허브수 A동은 헬리포트 비대상으로 「소방행정정보시스템」 수정요함

점검일자   2013년   10월   23일

점 검 자  소속 고일안전센터  계급 지방소방장  성명 백승택(인)

점 검 자  소속 고일안전센터  계급 지방소방장  성명 박   학(인)

확 인 자  소속 고일안전센터  계급 지방소방위  성명 이서원(인)

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	구로금호어울림					소유자	각세대			방화관리자	김두봉
주 소	구로5동 49-2			건축허가/준공일					1997.6.2	전화번호	3281-9501
층 수	22/4	연면적	31964.55		11층이상면 적			11,054.88		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  23일

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 고동윤 (인)

확 인 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 김용선 (인)

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

건물명	신도림푸르지오1차 101동					소유자	각세대			소방 안전관리자	김복현
주 소	구로구 신도림동 337번지			건축허가/준공일					2007.7.20	전화번호	3439-7020 3439-7381
층 수	26/5	연면적	165,763㎡		11층이상면 적			13,356.64㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 정찬국 (인)

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방장  성명 이승윤 (인)

확 인 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 이용광 (인)

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

건물명	신도림푸르지오1차 102동					소유자	각세대			소방 안전관리자	김복현
주 소	구로구 신도림동 337번지			건축허가/준공일					2007.7.20	전화번호	3439-7020 3439-7381
층 수	30/5	연면적	187,763㎡		11층이상면 적			20,924㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 정찬국 (인)

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방장  성명 이승윤 (인)

확 인 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 이용광 (인)

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

건물명	신도림푸르지오1차 103동					소유자	각세대			소방 안전관리자	김복현
주 소	구로구 신도림동 337번지			건축허가/준공일					2007.7.20	전화번호	3439-7020 3439-7381
층 수	30/5	연면적	187,697㎡		11층이상면 적			20,924㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 정찬국 (인)

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방장  성명 이승윤 (인)

확 인 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 이복두 (인)

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

건물명	신도림푸르지오1차 104동					소유자	각세대			소방 안전관리자	김복현
주 소	구로구 신도림동 337번지			건축허가/준공일					2007.7.20	전화번호	3439-7020 3439-7381
층 수	26/5	연면적	165,763㎡		11층이상면 적			13,611.04㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 정찬국 (인)

점 검 자  소속 구로소방서  계급 소방장  성명 이승윤 (인)

확 인 자  소속 구로소방서  계급 소방위  성명 이복두 (인)

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	디큐브시티 백화점					소유자	정광우외 1명			방화관리자	박명우
주 소	구로구 경인로 662 (신도림동 692)			건축허가/ 준공일					2011.08.04	전화번호	2211-0002
층 수	42/8	연면적	229,988.6㎡		11층이상면 적			48,267.6㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					특이사항 없음

점검일자   2013년  10월  18일

점검자  소속 구로소방서 신도림119안전센터  계급 소방장  성명 배수남 (인)

점검자  소속 구로소방서 신도림119안전센터  계급 소방위  성명 금동엽 (인)

확인자  소속 구로소방서 신도림119안전센터  계급 소방위  성명 이용광 (인)

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	디큐브시티아파트 A동					소유자	각 세대			안전관리자	최원준
주 소	구로구 경인로 662 (신도림동 692)			건축허가/준공일					2011.08.04	전화번호	3667-9001
층 수	51/7	연면적	60,031.4㎡		11층이상면 적			33,703㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					특이사항 없음

점검일자   2013년  10월  18일

점검자  소속 구로소방서 신도림119안전센터  계급 소방장  성명 배수남 (인)

점검자  소속 구로소방서 신도림119안전센터  계급 소방위  성명 금동엽 (인)

확인자  소속 구로소방서 신도림119안전센터  계급 소방위  성명 이용광 (인)

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	디큐브시티아파트 B동					소유자	각세대			안전관리자	최원준
주 소	구로구 경인로 662 (신도림동 692)			건축허가/준공일					2011.08.04	전화번호	3667-9001
층 수	51/7	연면적	60,031.4㎡		11층이상면 적			33,703㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치없음/양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물,적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					특이사항 없음

점검일자   2013년  10월  18일

점검자  소속 구로소방서 신도림119안전센터  계급 소방장  성명 배수남 (인)

점검자  소속 구로소방서 신도림119안전센터  계급 소방위  성명 금동엽 (인)

확인자  소속 구로소방서 신도림119안전센터  계급 소방위  성명 이용광 (인)

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	벽산경인디지털밸리2차					소유자	김현택			방화관리자	박래석
주 소	금천구 가산동 481-10			건축허가/준공일					2001.11.01./ 2003.07.14	전화번호	2113-0110
층 수	15 / 2	연면적	71,661.44㎡		11층이상면 적			17,379.61㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 남, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  17일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방위 성명  김 홍 범 (인)김홍범

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	대륭테크노타운6차					소유자	윤종혁			방화관리자	김창식
주 소	금천구 가산동 493-6			건축허가/준공일					2002.01.10./ 2003.05.07	전화번호	2108-5880 #############
층 수	15 / 2	연면적	47,938㎡		11층이상면 적			10,928.59㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 남, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  17일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방위 성명  김 홍 범 (인)김홍범

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	대륭테크노타운8차					소유자	김병욱			방화관리자	한원대
주 소	금천구 가산동 481-11			건축허가/준공일					2002.09.12./ 2004.04.08	전화번호	2163-8810
층 수	15 / 2	연면적	74,868㎡		11층이상면 적			19,194㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 남, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  17일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방위 성명  김 홍 범 (인)김홍범

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	월드메르디앙벤처센터2차					소유자	김성호			방화관리자	강상덕
주 소	금천구 가산동 426-5			건축허가/준공일					2003.03.21./ 2004.11.30	전화번호	2108-8851
층 수	15 / 2	연면적	65,082㎡		11층이상면 적			13,546㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  17일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방위 성명  김 홍 범 (인)김홍범

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	우림라이온스벨리A동					소유자	강옥구			방화관리자	최대영
주 소	금천구 가산동 371-28			건축허가/준공일					2002.12.24./ 2004.12.29	전화번호	2026-0119
층 수	15 / 2	연면적	66,279㎡		11층이상면 적			13,665㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 남 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  18일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방위 성명  김 홍 범 (인)김홍범

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	우림라이온스벨리B동					소유자	강옥구			방화관리자	최대영
주 소	금천구 가산동 371-28			건축허가/준공일					2002.12.24./ 2004.12.29	전화번호	2026-0119
층 수	15 / 2	연면적	124,297㎡		11층이상면 적			29,208㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 남 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  18일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방위 성명  김 홍 범 (인)김홍범

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	우림라이언스밸리1차 C동					소유자	강옥구			방화관리자	최대영
주 소	금천구 가산동 371-28			건축허가/준공일					2002.12.24./ 2004.12.29	전화번호	2026-0119
층 수	15 / 3	연면적	190,808㎡		11층이상면 적			63,603㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 서, 남 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  18일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방위 성명  김 홍 범 (인)김홍범

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	남성프라자					소유자	심명복			방화관리자	서무삼
주 소	금천구 가산동 345-30			건축허가/준공일					2005.07.14	전화번호	2026-1900
층 수	15 / 2	연면적	66,897.93㎡		11층이상면 적			22,299.31㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					유도표지 탈락 재 부착토록 현지 시정 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동, 남, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					직경 10미터 이상의 구조공간의 난간 제거 지도함
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  18일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방위 성명  김 홍 범 (인)김홍범

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3 (예시)

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	아이티캐슬 1동					소유자	변희만			방화관리자	박진하
주 소	금천구 가산동 550-1			건축허가/준공일					2005.08.12	전화번호	854-0401~4
층 수	14 / 2	연면적	99,972.89㎡		11층이상면 적			28,563.68㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					장애물 설치 없음 / 양호
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					남, 북 헬기 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
7. 기타 참고사항					관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  18일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방위 성명  김 홍 범 (인)김홍범

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장 성명  김 분 준 (인)김분준

확 인 자  소속 공단센터 직급  센터장 성명  유 형 열 (인)유형열

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	아이티캐슬 2동					소유자	변희만			소방안전 관 리 자	박진하
주 소	금천구 가산동 550-1			건축허가/준공일					2005.8.12	전화번호	854-0401~4
층 수	14 / 2	연면적	99,972.89㎡		11층이상면 적			28,563.68㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지식별 가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 이상없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 이상 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 표지설치, 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 동,서,남쪽 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  21일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	리더스타워					소유자	명노성			소방안전 관 리 자	노형곤
주 소	금천구 가산동 60-15			건축허가/준공일					2005.01.24	전화번호	2026-6114
층 수	15 / 3	연면적	51,505㎡		11층이상면 적			17,168㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 식별 가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 안테나 등 장애물 설치 없도록 지도함
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 이상 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 표지 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 남쪽방향에서 진입 가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  21일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	SJ테크노빌					소유자				소방안전 관 리 자	김준환
주 소	금천구 가산동 60-19			건축허가/준공일					2005.03.30	전화번호	3397-0114
층 수	15 / 3	연면적	51,505㎡		11층이상면 적			17,168㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 식별 가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 이상 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 이상 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 표지 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 서쪽방향에서 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  21일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	월드메르디앙벤쳐센터					소유자	손정춘			소방안전 관 리 자	김선욱
주 소	금천구 가산동 60-24			건축허가/준공일					2004.01.06	전화번호	2028-5990
층 수	15 / 2	연면적	63,439㎡		11층이상면 적			21,146㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 이상 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 이상 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 서쪽방향에서 진입 가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  21일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	코오롱디지털타워애스턴					소유자	강관식			소방안전 관 리 자	김권석
주 소	금천구 가산동 505-14			건축허가/준공일					2005.09.08	전화번호	2082-8119
층 수	15 / 2	연면적	48,354.61㎡		11층이상면 적			16,118.20㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 이상 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 이상 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피유도등(표지)설치, 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 북,동,남쪽방향 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  21일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	벽산디지털밸리 5차					소유자	강영길			소방안전 관 리 자	이철구
주 소	금천구 가산동 60-73			건축허가/준공일					2005.10.05	전화번호	2082-5990
층 수	15 / 2	연면적	60,561.51㎡		11층이상면 적			20,187.17㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 이상 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 이상 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피유도등(표지)설치, 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 북,동쪽방향 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  21일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	재능유통아파트형공장					소유자	(주)재능유통			소방안전 관 리 자	민후기
주 소	금천구 가산동 459-11			건축허가/준공일					2007.07.16	전화번호	2028-5000
층 수	15 / 4	연면적	98,330.87㎡		11층이상면 적			32,776.96㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지식별 가능
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 이상 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 이상 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 동,서,남,북 방향 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  21일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	IT 미래타워					소유자	한수걸			소방안전 관 리 자	강용식
주 소	금천구 가산동 60-21			건축허가/준공일					2007.04.17	전화번호	2027-5759
층 수	20 / 2	연면적	31,872.81㎡		11층이상면 적			15,936.41㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 이상 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 이상 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 서쪽방향에서 진입 가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  21일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	엘지전자R&D캠퍼스					소유자	구본준			소방안전 관 리 자	김택철
주 소	금천구 가산동 327-23			건축허가/준공일					2007.08.	전화번호	6915-1119
층 수	21 / 5	연면적	72,166.35㎡		11층이상면 적			37,801.42㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별은 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 이상 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 이상 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 남쪽방향 진입가능
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	대륭테크노타워 12차					소유자	홍인천 (ceo협의회장)			소방안전 관 리 자	정준현
주 소	금천구 가산동 327-32			건축허가/준공일					2005.05.11 / 2008.06.12.	전화번호	2029-6117
층 수	15/3	연면적	88,012.58㎡		11층이상면 적			13,811.02㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 장애물 설치 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	벽산디지털벨리 6차					소유자	입주자회장 이동희			소방안전 관 리 자	이창석(소장)
주 소	금천구 가산동 481-4			건축허가/준공일					2007.11.01 / 2009.03.23.	전화번호	869-1166
층 수	15/3	연면적	59,868.21㎡		11층이상면 적			13,575.51㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 장애물 설치 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	에이스하이앤드 6차					소유자	윤희종			소방안전 관 리 자	양찬근
주 소	금천구 가산동 60-25			건축허가/준공일					2006.07.11 / 2009.08.27.	전화번호	6299-5100~3
층 수	20/3	연면적	59,084.31㎡		11층이상면 적			16,644㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 장애물 설치 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	에이스하이앤드 3차					소유자	운영위원장 (방서연)			소방안전 관 리 자	권오현
주 소	금천구 가산동 371-50			건축허가/준공일					2007.07.02 / 2009.07.27.	전화번호	2624-1102
층 수	20/3	연면적	89,557㎡		11층이상면 적			23,945㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 장애물 설치 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	대륭포스트 타워 5차					소유자	입주자회장 이재선			소방안전 관 리 자	윤경식
주 소	금천구 가산동 60-3			건축허가/준공일					2004.11.26 / 2009.12.17.	전화번호	2624-4115
층 수	20/4	연면적	77,006.40㎡		11층이상면 적			21,390㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 장애물 설치 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	한라시그마밸리					소유자	입주자회장 양원석			소방안전 관 리 자	박영철 (관리소장)
주 소	금천구 가산동 345-90			건축허가/준공일					2006.11.16 / 2008.01.22.	전화번호	6343-6800
층 수	20/3	연면적	74,379.84㎡		11층이상면 적			28,741.79㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 장애물 설치 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	가산디지털 엠파이어					소유자	입주자회장 최명기			소방안전 관 리 자	신통영
주 소	금천구 가산동 685			건축허가/준공일					2007.10.26 / 2010.04.05.	전화번호	2624-2123
층 수	15/3	연면적	47,226㎡		11층이상면 적			10,518㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 이상 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  22일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	갑을아파트형공장 A동					소유자	운영위원회장 한 용 우			소방안전 관 리 자	서춘석(과장)
주 소	구로구 가산동 60-5			건축허가/준공일					2008.05.02 / 2010.06.04.	전화번호	3397-7702
층 수	20/3	연면적	43,325.14㎡		11층이상면 적			20,215.42㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 이상 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  23일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	갑을아파트형공장 B동					소유자	운영위원회장 한 용 우			소방안전 관 리 자	서춘석(과장)
주 소	구로구 가산동 60-5			건축허가/준공일					2008.05.02 / 2010.06.04.	전화번호	3397-7702
층 수	20/3	연면적	43,325.14㎡		11층이상면 적			20,215.42㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 이상없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  23일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	에이스하이앤드 8차					소유자	협의회장 이 강 현			소방안전 관 리 자	박경돈
주 소	금천구 가산동 345-4			건축허가/준공일					2008.05.01 / 2010.07.21.	전화번호	6123-5000
층 수	18/3	연면적	45,095.53㎡		11층이상면 적			13,454.51㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 장애물 설치 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  23일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	대륭포스터타워 6차					소유자	박한식			소방안전 관 리 자	정성희
주 소	금천구 가산동 50-3			건축허가/준공일					2008.08.30 / 2009.08.27.	전화번호	2083-50119
층 수	15 / 2	연면적	124,297㎡		11층이상면 적			29,208㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 장애물 설치 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  23일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	STX-V 타워					소유자	박영만			소방안전 관 리 자	장근갑(과장)
주 소	금천구 가산동 371-37			건축허가/준공일					2008.07.20 / 2010.10.02.	전화번호	811-3100
층 수	30 / 3	연면적	71.495.13㎡		11층이상면 적			23,607.60㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 장애물 설치 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  23일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	BYC 하이시티(A동)					소유자	개별분양			소방안전 관 리 자	박영기
주 소	금천구 가산동 371-17			건축허가/준공일					2012.2.10	전화번호	02-6947-3110
층 수	24 / 4	연면적	109,934.2㎡		11층이상면 적			33,007.85㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 장애물 설치 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  23일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 3

고층건물 옥상헬리포트 점검표(기존건물용/소방서 보관용)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	BYC 하이시티(B동)					소유자	개별분양			소방안전 관 리 자	박영기
주 소	금천구 가산동 371-17			건축허가/준공일					2012.2.10	전화번호	02-6947-3110
층 수	24 / 4	연면적	109,934.2㎡		11층이상면 적			33,007.85㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					- 표지 식별 가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					- 장애물 설치 없음
3. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					- 주변 비산물 등 방치 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					- 대피 유도등(표지) 설치 및 대피로 확보됨
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					- 헬기 진입로 상태 양호함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					- 특이사항 없음
7. 기타 참고사항					- 관계자에게 헬리포트 중요성 홍보 및 자율적 관리 유지 철저토록 지도함

점검일자   2013년  10월  23일

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방장  성명  조 태 영 (인)조태영

점 검 자  소속 공단센터 계급  소방사  성명  이 정 석 (인)이정석

확 인 자  소속 공단센터 직급 부센터장 성명  전 관 석 (인)전관석

※ 붙임 4(항공대 제출)

고층건물 옥상 헬리포트 점검결과

□ 점검결과 현황

연번	관할서	건물명	주소	층수	전화번호	법정여부	공역 구분	사용 가부	활용여건	점검결과
343	구 로	현대파크빌	구로구 구로5동 108	36/7	3289-8119	법정	공외	가	구낭	적 합
344	2	신도림포스빌	구로구 구로5동 26	25/5	860-5601	법정	공외	가	구낭	적 합
345	3	한신IT타워	구로구 구로3동 235	14/2	2108-8851	법정	공외	가	착A	적 합
346	4	코오롱디지털 타워빌란트	구로구 구로3동 222-7	15/1	867-0583	법정	공외	가	구낭	적 합
347	5	우림 eBIZ센터	구로구 구로3동 170-5	14/2	2108-1191	법정	공외	가	착B	적 합
348	6	고대구로병원	구로구 구로동 80	9/4	2626-1119	자진	공외	가	착A	적 합
349	7	신구로자이나인스애비뉴	구로구 구로동 501	36/5	6678-8115	법정	공외	가	착A	적 합
350	8	에이스하이엔드 타워2차	구로구 구로동 222-14	20/2	6340-5555	법정	공외	가	착A	적 합
351	9	신도림테크노마트	구로구 구로동 3-25	40/7	2111-0119	법정	공외	가	착A	적 합
352	10	태평양물산	구로구 구로동 197-21	19/4	2621-2863	법정	공외	가	착A	적 합
353	11	한화 비즈 메트로	구로구 구로동 851	18/3	2621-2490	법정	공외	가	착A	적 합
354	12	SK허브수 B동	구로구 구로동 650-4	15/2	839-8245	법정	공외	가	착A	적 합
355	13	구로금호어울림	구로구 구로동 49	22/4	3281-9501	법정	공외	가	구낭	적 합
356	14	신도림1차 푸르지오 101동	구로구 신도림동 337	26/5	3439-7020	법정	공외	가	착A	적 합
357	15	신도림1차 푸르지오 102동	구로구 신도림동 337	30/5	3439-7020	법정	공외	가	착A	적 합
358	16	신도림1차 푸르지오 103동	구로구 신도림동 337	30/5	3439-7020	법정	공외	가	착A	적 합
359	17	신도림1차 푸르지오 104동	구로구 신도림동 337	26/5	3439-7020	법정	공외	가	착A	적 합
360	18	디큐브시티 백화점	구로구 신도림동 692	42/8	2211-0002	법정	공외	가	착A	적 합
361	19	디큐브시티 아파트 A동	구로구 신도림동 692	51/7	3667-9001	법정	공외	가	착A	적 합
362	20	디큐브시티 아파트 B동	구로구 신도림동 692	51/7	3667-9001	법정	공외	가	착A	적 합
363	21	벽산경인디지털 벨리 2차	금천구 가산동 481-10	15/2	2113-0110	법정	공외	가	구낭	적 합
364	22	대륭테크노 타운 6차	금천구 가산동 493-6	15/2	2108-5880	법정	공외	가	착B	적 합
365	23	대륭테크노 타운 8차	금천구 가산동 481-11	15/2	2163-8810	법정	공외	가	구낭	적 합
366	24	월드메르디앙 벤처센터 2차	금천구 가산동 426-5	15/2	865-2119	법정	공외	가	착A	적 합
367	25	우림라이언스 벨리 A동	금천구 가산동 371-28	15/2	2026-0119	법정	공외	가	착B	적 합
368	26	우림라이언스 벨리 B동	금천구 가산동 371-28	15/2	2026-0119	법정	공외	가	착B	적 합
369	27	우림라이언스 벨리 C동	금천구 가산동 371-28	15/2	2026-0119	법정	공외	가	착B	적 합
370	28	남성프라자	금천구 가산동 345-30	15/2	2026-1903	법정	공외	가	착A	적 합
371	29	아이티캐슬 1동	금천구 가산동 550-1	14/2	2026-8973	법정	공외	가	착A	적 합
372	30	아이티캐슬 2동	금천구 가산동 550-1	14/2	2026-8973	법정	공외	가	착A	적 합
373	31	리더스타워	금천구 가산동 60-15	15/3	2026-6119	법정	공외	가	구낭	적 합
374	32	SJ테크노빌	금천구 가산동 60-19	15/3	853-8993	법정	공외	가	착B	적 합
375	33	월드메르디앙 벤쳐센터	금천구 가산동 60-24	15/2	2113-8770	법정	공외	가	착A	적 합
376	34	코오롱디지털타워 애스턴	금천구 가산동 505-14	15/2	2082-8114	법정	공외	가	착A	적 합
377	35	벽산디지털 밸리 5차	금천구 가산동 60-73	15/2	2082-5992	법정	공외	가	착A	적 합
378	36	재능유통 아파트형공장	금천구 가산동 459-11	15/4	2028-5000	법정	공외	가	착A	적 합
379	37	IT 미래타워	금천구 가산동 60-21	20/2	2027-5757	법정	공외	가	착A	적 합
380	38	엘지전자 R&D캠퍼스	금천구 가산동 327-23	21/5	6915-1119	법정	공외	가	착A	적 합
381	39	대륭테크노 타운 12차	금천구 가산동 327-32	15/3	2107-3000	법정	공외	가	착A	적 합
382	40	벽산디지털 밸리 6차	금천구 가산동 481-4	15/3	869-1166	법정	공외	가	착A	적 합
383	41	에이스하이 앤드타워 6차	금천구 가산동 60-25	20/3	3283-6430	법정	공외	가	착A	적 합
384	42	에이스하이 앤드타워 3차	금천구 가산동 371-50	20/3	2624-1102	법정	공외	가	착A	적 합
385	43	대륭포스터 타워 5차	금천구 가산동 60-3	20/4	2624-4115	법정	공외	가	착A	적 합
386	44	한라시그마밸리	금천구 가산동 345-90	20/3	6343-6800	법정	공외	가	착A	적 합
387	45	가산디지털 엠파이어	금천구 가산동 685	15/3	2624-2121	법정	공외	가	착B	적 합
388	46	갑을아파트형 공장 A동	금천구 가산동 60-5	20/3	3397-7702	법정	공외	가	착A	적 합
389	47	갑을아파트형 공장 B동	금천구 가산동 60-5	20/3	3397-7702	법정	공외	가	착A	적 합
390	48	에이스하이 앤드 8차	금천구 가산동 345-4	18/3	6123-5000	법정	공외	가	착A	적 합
391	49	대륭포스터 타워 6차	금천구 가산동 50-3	20/4	2083-5119	법정	공외	가	착A	적 합
392	50	STX-V 타워	금천구 가산동 371-37	20/3	811-3119	법정	공외	가	착A	적 합
393	51	BYC 하이시터(A동)	금천구 가산동 371-17	24/4	6947-3110	법정	공외	가	착A	적 합
394	52	BYC 하이시터(B동)	금천구 가산동 371-17	24/4	6947-3110	법정	공외	가	착A	적 합

□ 부적합 조치결과

연번	건물명	위반내용 및 조치결과
		위반내용	조치결과
1	한신IT타워	헬리포트 식별은 가능하나 도색이 지워짐	도색지도 현지시정함
2	남성프라자	유도표지 탈락	재부착지도 현지시정함
3	SK허브수 B동		※SK허브수 A동은 헬리포트 비대상으로 「소방행정정보시스템」 수정요함

□ 신축 및 누락현황

연번	관할서	건물명	주소	층수	전화번호	법정여부	공역 구분	사용 가부	활용여건	비고
			이 상 없 음