고층건물 화재진압방법 개선의견

운동장119안전센터

	현실태	문제점	개선방안
1팀	○ 고층건물 화재에 대한 소방관들의 현장 경험 부족	○ 고층건물 화재에 대한 현장경험이 부족하여 유사시 예기치 못한 상황에대한 판단 부족 및 대처 능력 감소	○ 고층건물에 대한 실질적인 모의 훈련, 외국사례 참조를 통한 상황대처능력 제고 ○ 고층건물 화재 경험이 많은 소방관과의 집단 모의식 토의 개최
2팀	○ 고층건물은 다른 화재에 비하여 화재 시 대응시간이 매우 늦는 실정임	○ 건물 내 넓은 로비를 수십에서 수백미터 걸어야 하며, 건물 관리인을 찾고 질문하는 시간, ○ 수신반을 발견 후 화점층 확인 후 공조설비를 닫는시간, 수신반 확인 후 엘리베이터를 타고 화점층을 확인하는 데 걸리는 시간 ○ 직하층 옥내소화전에 호스와 관창을 연결 후 화점을 찾고 접근하는 시간 등등 여려 지체 사유가 발생됨.	○ 가상화재진압훈련, 모의훈련, 현지적응훈련 등 여러 시나리오를 가정하여 실질적인 훈련이 될 수 있도록 대응시간을 줄일 수 있는 최선의 방안 대책 강구 필요
3팀	○ 화재발생 건물 주변은 출동 차량의 부서 및 현장지휘소 등의 설치로 소방활동 공간이 부족하고 다수로 전개된 수관 및 낙하물 등에 의한 안전사고가 발생할 우려가 있음	○ 현장 주변 공간이 협소하고 복잡하여 원활한 화재진압 활동이 곤란하고 낙하물(유리 및 박리현상 파편) 비산에 따른 외부 진압활동 장애(소방대원 부상 및 장비파손)	○ 화재발생 아래지역(외부)은 반경 50m 내로 접근 금지 ○ 건물 주변 인근 도로를 2개 차선 이상 차단하여 최소 50m이상 떨어진 곳에 현장지휘소 등 설치 및 차량 부서 실시