고화질 영상통합감시장비 현장 설치계획

□ 사업현황

◦ 사 업 명 : ’15년 아리수통합정보시스템 고도화 용역

◦ 사업개요 : 생산 · 공급관리, 원격 · 영상감시시스템 고도화

- 영상감시시스템 : 고화질 CCTV 영상 통합감시시스템 구축

◦ 사업기간 : ’15. 6. 26. ~ 11. 25.(5개월)

◦ 계 약 자 : ㈜파이브텍

□ 설치장비

장비명	수량	규 격	주 요 기 능	설치장소
뷰어서버	4대	□ CPU : Quad Core 3.5㎓ □ Memory : DDR3 8GB □ HDD : 3.5″ 300GB □ Graphic Card : Quadro 4GB	고화질 CCTV 영상을 통합하여 중앙감시반(DLP)에 표출하는 장비	통합정보센터
스트리밍 서 버	13대	□ CPU : Xeon 3.4㎓ □ Memory : ECC UDIMM 8GB □ Graphic Card : Quadro 2GB	고화질 CCTV 영상을 통합정보센터로 전송하기 위해 분배하는 장비	정수센터 : 11대 수도사업소 : 2대
스위칭 허 브	4대	□ 1000Base-X 2Port 이상 □ 10/100/1000Base-T 24Port 이상 □ PoE 기능	고화질 CCTV 영상을 통합정보센터로 전송하는 장치(네트워크 연결장치)	정수센터 : 3대 수도사업소 : 1대

□ 설치계획

구 분	본 부	구 의	영등포	암 사	강 북	북 부
설치장비	4	4	2	5	3	3
뷰어서버	4	-	-	-	-	-
스트리밍서버	-	3	2	4	2	2
스위칭허브	-	1	-	1	1	1
설치일정	’15.10.12~30.	’15.10.16~20.	’15.10.12~13.	’15.10.21~23.	’15.10.26~28.	’15.10.14~15.