□ 곤충관 보수 내역

연번	시설명	현황	사진설명		보수세부내용
1	곤충생태관(유리온실) 지붕누수 보수공사 (유리온실 지붕 및 천창 누수 , 본 건물과 유리온실사이 누수)	○ 천창 고장과 누수로 인한 우천시 관람 저해 및 전시품 부식 ○ 생태온실과 곤충관 본 건물사이 누수 ○ 창문 기어 등 유연성 부재 ○ 지붕 차광막 부식 및 고장			지붕누수로 인한 관람불편 초래, 본 건물과 유리온실 사이 벽면을 따라 빗물 누수, 천창 유리 파손, 창틀 일부 파손, 해가림막 파손 등 보수 기어 등 윤활유 급여가 요구됨

연번	시설명	현황	사진설명	보수내용
2	곤충관 주변 보도바닥 보수공사 (곤충관 외부 콩자갈 보도)	○ 곤충관 외부 콩자갈 보도가 노후와 박리 ○ 조형훼손과 박리로 인한 관람객 위험요소 내포와 불편 초래 ○ 미관저해		기존 콩자갈 제거와 재설치로 관람편의 제공과 관람객 낙상 위험요소 제거 및 사전 사고예방 방지