◈ 서울특별시공고 제2022–2551호

도시계획시설(도로) 결정(안) 열람공고

동부간선도로의 상습 지․정체와 중랑천 침수 문제를 동시에 해소하고, 중랑천 생태복원 기틀 마련을 위한 동부간선도로 지하화 민간투자사업 관련, 도시계획시설(도로) 결정(안)에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조, 같은 법 시행령 제22조 및 「서울특별시 도시계획 조례」 제7조의 규정에 의거 열람공고 합니다.

2022년  9월 8일

서 울 특 별 시 장

1. 열람기간 : 열람공고 다음날부터 14일간(공휴일 제외)

2. 열람장소 : 서울특별시 도로계획과 (☎02-2133-8074),

강남구 도시계획과 (☎02-3423-6103), 성동구 도시계획과 (☎02-2286-5554),

광진구 도시계획과 (☎02-450-7684), 동대문구 도시계획과 (☎02-2127-5668),

중랑구 도시계획과 (☎02-2094-2174), 성북구 도시계획과 (☎02-2241-2764)

3. 도시관리계획(안) 열람내용

○ 도시계획시설(도로) 변경결정 조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)
신설	대로	1	가	38 ~ 160.8	주간선 도로	10,100	강남구 청담동 77-4	중랑구 묵동 354-14	자동차 전용도로	동부간선도로, 한강, 중랑천	-	입체적 결정, 일반철도,하천, 유원지,교통광장,녹지,공공청사, 공공하수처리시설,방수설비,유수지,철도 일부 중복결정

- 입체적 도시계획시설 결정 조서

주1) 입체적 결정 높이(평균해수면 기준)는 구조물 상·하단 높이에 보호층(6m)을 포함한 값이며, 세부사항은 종단면도 참조

주2) 지상 환기소와 급기소는 입체적 결정 제외

구분	시설명	입체적 결정 범위					비고
		연장(m)	폭원(m)	기점	종점	높이주1)
신설	지하도로	- 상행(창동) : L=10,400 - 하행(강남) : L=10,385 (램프 포함)	38 ~ 160.8	강남구 청담동 77-4	중랑구 중화동 381-2	- 구조물 상·하단 각 6m주1) - 구조물 좌·우측 각 0.5m	개착구, 수직구, 환기소, 급기소 포함주2)

○ 도시계획시설(도로) 결정 사유서

구분	변경전 도로명	변경후 도로명	결정내용	결정사유
신설	-	대로 1-가	○ 신설 - L : 10,100m - B : 38~160.8m	○ 동부간선도로 상습 지·정체 완화 ○ 중랑천 하천부지 불법 임시점용 및 집중호우시 침수문제 해소 ○ 친환경 수변공원 조성을 위한 중랑천 생태복원 기틀 마련

4. 관련도서 : 열람장소 비치

5. 본 도시계획시설(도로) 결정(안)에 대하여 의견이 있으시면 열람기간 내 의견서를 열람장소에 서면 또는 이메일(*********@seoul.go.kr)로 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 도시관리계획(도로) 결정(안)도

< 전체 도시관리계획 결정(안)도 >

< 1. 강남구 청담동(기점)~성동구 성수동2가 >

< 2. 성동구 송정동~광진구 중곡동 >

< 3. 광진구 중곡동~동대문구 휘경동 >

< 4. 동대문구 휘경동~중랑구 묵동(종점) >