서울특별시 공고 제2018 -    호

강남자원회수시설 환경상 영향조사 결과 열람 공고

『폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률』제26조 및 같은 법 시행령 제33조에 따라 강남자원회수시설 주변지역 환경상 영향조사 결과를 다음과 같이 열람 공고합니다.

2018년  1월  일

서 울 특 별 시 장

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 강남자원회수시설 주변지역 환경상 영향조사

나. 조사기간 : 2016. 12월 ~ 2017. 12월 (계절별 조사)

다. 조사횟수 : 4회(계절별 각 1회)

라. 조사내용 : 강남자원회수시설 주변지역 환경상 영향조사

(대기질, 수질, 소음, 악취, 토양, 식물상)

마. 조사결과 : 강남자원회수시설 운영으로 인한 대기질, 수질, 소음, 악취, 토양 및 식물상 등 주변지역에 미치는 환경상 영향은 미미한 것으로 조사됨(붙임 조사결과서 참조)

2. 열람기간 : 2018. 1. 29. ～ 2018. 3. 2. (근무시간 내)

3. 열람대상 : 해당 지역주민

4. 열람장소

가. 서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문 별관1동 12층 자원순환과)

나. 서울특별시 강남구 남부순환로 3318(일원동), 강남자원회수시설 3층 사무실

※ 조사자료 자원회수시설 홈페이지에서도 공개(http://rrf.seoul.go.kr)

5. 기타 문의사항 : 서울시 자원순환과(☎02-2133-3679), 강남자원회수시설(☎02-3411-2941)

붙임  강남자원회수시설 주변지역 환경상 영향조사 결과(요약)

강남자원회수시설 주변지역 환경상 영향조사 결과(요약)

Ⅰ. 조사연구 용역 개요

○ 용 역 명 : 2016년 강남자원회수시설 환경상영향조사

○ 계약기간 : 2016. 12. 14 ~ 2017. 12. 13

○ 용역준공 : 2017. 12. 27.

○ 사업시행자 : 서울특별시

○ 계약금액 : 64,000,000원

○ 용역범위 : 강남자원회수시설 및 그 주변 영향지역

○ 조사기관 : ㈜산업공해연구소

○ 조사책임자 : 박 병 규 (대기관리기술사)

○ 추진경위

2016. 12. 14 : 강남자원회수시설 환경상영향조사 용역 계약체결

2016. 12. 26 : 강남자원회수시설 환경상영향조사 착수보고회 실시

2016. 12. 29 ~ 2017. 01. 10 : 1/4분기 환경상영향조사 실시

2017. 05. 08 ~ 2017. 05. 16 : 2/4분기 환경상영향조사 실시

2017. 08. 11 ~ 2017. 08. 26 : 3/4분기 환경상영향조사 실시

2017. 10. 11 ~ 2017. 10. 17 : 4/4분기 환경상영향조사 실시

2017. 12. 06 : 강남자원회수시설 환경상영향조사 최종보고회 실시

2017. 12. 27 : 강남자원회수시설 환경상영향조사 용역 준공

○ 과업참여인력

구 분	성 명	자격사항	전공분야	비고
사업총괄	박병규	대기관리기술사	화학
대기 및 악취분야	김종석	대기관리기술사	환경공학
	이회준	대기환경기사	환경공학
수질분야	한상신	수질환경기사	환경공학
	조현호	수질환경기사	환경공학
소음분야	문락빈	소음·진동기사	화학
	김광수	소음·진동기사	환경시스템공학
토양분야	송찬희	수질환경기사	환경생태공학
	우경석	토양환경기사	환경공학
식물분야	양효식	생물학박사	생물학
	마선미	자연생태복원기사	생물학

Ⅱ. 환경상영향조사 용역 내용

1. 대기질

1) 조사내용

○ 강남자원회수시설 운영시 발생되는 오염물질 조사

○ 강남자원회수시설 운영에 따른 대기질 변화분석

○ 주변지역 등의 오염물질 배출원 조사

○ 풍향·풍속 등 기상자료를 이용한 대기확산모델링 분석

○ 대기환경 현황 실측결과의 비교 및 평가

2) 조사기간

○ 1/4분기 조사 (동기) : 2017. 01. 05 ~ 2017. 01. 10

○ 2/4분기 조사 (춘기) : 2017. 05. 10 ~ 2017. 05. 13

○ 3/4분기 조사 (하기) : 2017. 08. 11 ~ 2017. 08. 13

○ 4/4분기 조사 (추기) : 2017. 10. 11 ~ 2017. 10. 17

3) 조사지점

○ 강남자원회수시설 및 주변영향지역 15지점

구 분		조사지점
대기질	A - 1	강남자원회수시설 내 주민편익시설
	A - 2	강남구 일원동 수서1단지 에스에이치빌 104동
	A - 3	강남구 일원동 수서1단지 에스에이치빌 110동
	A - 4	강남자원회수시설 내 세차장 옥상
	A - 5	강남자원회수시설 후문 경비실
	A - 6	강남구 일원동 수서1단지 에스에이치빌 118동
	A - 7	강남구 일원동 수서1단지 에스에이치빌 105동
	A - 8	강남구 일원동 수서1단지 에스에이치빌 112동
	A - 9	강남구 일원동 수서아파트 115동
	A - 10	강남구 대치4동 주민센터
	A - 11	송파구 가락동 탄천축구장
	A - 12	강남구 자곡동 강남생수기도원 (자곡동 271-26번지)
	A - 13	강남구 일원동 수서아파트 121동
	A - 14	강남자원회수시설 내 반입장 입구
	A - 15	강남구 일원동 목련아파트 단지 내 상가

4) 조사항목

○ 대기환경기준 8개 항목 (PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2, Pb, 벤젠)

5) 분석방법

○ 대기오염공정시험방법

항 목	분석방법
PM-10	중량농도법
PM-2.5	중량농도법
O3	자외선광도법
NO2	화학발광법
CO	비분산적외선분석법
SO2	자외선형광법
Pb	원자흡광광도법
벤젠	가스크로마토그래피

6) 결과분석

○ 강남자원회수시설 및 주변 영향지역의 대기질 분석결과 정리

○ 강남자원회수시설 및 주변 영향지역의 대기확산모델링 조사

2. 수질

1) 조사내용

○ 강남자원회수시설 운영시 발생되는 최종방류수의 수질조사

2) 조사기간

○ 1/4분기 조사 (동기) : 2017. 01. 03

○ 2/4분기 조사 (춘기) : 2017. 05. 08

○ 3/4분기 조사 (하기) : 2017. 08. 11

○ 4/4분기 조사 (추기) : 2017. 10. 12

3) 조사지점

○ 강남자원회수시설 내 최종방류구

구 분		조사지점
수질	W - 1	강남구 남부순환로 강남자원회수시설 최종방류수

4) 조사항목

○ 수질오염물질의 배출허용기준 물질 28개 항목

(pH, BOD, COD, TOC, SS, DO, T-P, Cd, As, CN, Hg, 유기인, PCB, Pb, Cr6+, ABS, 사염화탄소, PCE, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, DEHP, 안티몬, 1,4-다이옥세인, 포름알데히드, 헥사클로로벤젠, 총대장균군)

5) 분석방법

○ 수질오염공정시험방법에 따라 항목별 분석

6) 결과분석

○ 강남자원회수시설 내 최종방류수의 수질 분석결과 정리

3. 악취

1) 조사내용

○ 강남자원회수시설 및 주변지역의 악취 발생원 조사

○ 강남자원회수시설 운영시 발생되는 악취 영향분석

2) 조사기간

○ 1/4분기 조사 (동기) : 2017. 01. 05

○ 2/4분기 조사 (춘기) : 2017. 05. 08

○ 3/4분기 조사 (하기) : 2017. 08. 13

○ 4/4분기 조사 (추기) : 2017. 10. 12

3) 조사지점

○ 강남자원회수시설 및 주변영향지역 15지점

구 분		조사지점
악취	O - 1	강남자원회수시설 주민편익시설 주차장
	O - 2	강남자원회수시설 녹지공원(입구 쪽) 잔디광장
	O - 3	일원동 수서아파트 118동 앞
	O - 4	강남자원회수시설 내 LNG정압기실 앞 부지경계 (남부순환로 방향)
	O - 5	강남자원회수시설 내 후문 경비실 (한국지역난방공사 방향 부지경계)
	O - 6	일원동 수서1단지 에스에이치빌 103동 앞
	O - 7	일원동 수서1단지 에스에이치빌 104동 앞
	O - 8	일원동 수서1단지 에스에이치빌 108동 앞
	O - 9	강남자원회수시설 반입장 입구
	O - 10	강남자원회수시설 반입장 내부

4) 조사항목

○ 악취방지법의 복합악취 항목

5) 분석방법

○ 취기흡착성이 낮은 시료채취용기 준비

○ 시료채취지점 선정

○ 조사지점에서 악취시료 채취

○ 무취공기로 희석용 시료채취용기를 가득 채운 후 마개로 밀폐

○ 주사기를 이용하여 무취공기로 가득 채운 시료채취용기에 시료를 일정량 주입

○ 희석배수를 고려하여 단계별로 증가시키면서 수회 실시하여 판정

6) 결과분석

○ 강남자원회수시설 및 주변지역의 악취발생원 조사 정리

○ 공기희석관능법을 통한 악취물질의 희석배수 분석결과 정리

4. 소음

1) 조사내용

○ 강남자원회수시설 및 주변지역의 소음 발생원 조사

○ 강남자원회수시설 운영시 발생되는 소음 영향분석

○ 소음 현황 실측결과의 비교 및 평가

2) 조사기간

○ 1/4분기 조사 (동기) : 2016. 12. 29 ~ 2016. 12. 30

○ 2/4분기 조사 (춘기) : 2017. 05. 11 ~ 2017. 05. 12

○ 3/4분기 조사 (하기) : 2017. 08. 25 ~ 2017. 08. 26

○ 4/4분기 조사 (추기) : 2017. 10. 16 ~ 2017. 10. 17

3) 조사지점

○ 강남자원회수시설 및 주변영향지역 24지점

구 분		조사지점
소음	N - 1	일원동 수서1단지 에스에이치빌 104동 앞 (양재대로 방향)
	N - 2	일원동 수서1단지 에스에이치빌 110동 앞
	N - 3, 4, 5	일원동 수서1단지 에스에이치빌 104동 내 (3층, 7층, 15층)
	N - 6, 7, 8	일원동 수서1단지 에스에이치빌 109동 내 (3층, 7층, 15층)
	N - 9, 10, 11	일원동 수서1단지 에스에이치빌 110동 내 (3층, 7층, 11층)
	N - 12, 13, 14	일원동 수서1단지 에스에이치빌 105동 내 (3층, 7층, 15층)
	N - 15, 16, 17	일원동 수서1단지 에스에이치빌 112동 내 (3층, 7층, 11층)
	N - 18, 19, 20	일원동 수서아파트 115동 내 (3층, 7층, 11층)
	N - 21	강남자원회수시설 정문 경비실 앞
	N - 22, 23, 24	일원동 수서아파트 121동 내 (3층, 7층, 11층)

4) 조사항목

○ 주·야간 등가소음도

5) 분석방법

○ 소음측정 장치를 지면에서 1.2m~1.5m 높이로 설치하여 소음 측정을 실시함

○ 소음계의 마이크로폰은 주소음 방향으로 향하도록 하여 측정

○ 풍속이 2m/sec 이상일 때는 마이크로폰에 방풍망을 부착하며, 5m/sec 초과시 측정 않음

○ 측정소음도는 대상소음원이 정상적으로 가동되는 상태에서 측정

○ 소음계의 청감보정회로는 A특성에 고정, 동특성은 빠름(fast)을 사용하여 측정

○ 측정소음도는 등가소음도(Leq)로 표시

○ 소음측정횟수는 2시간 간격으로 주간 4회, 야간 2회 측정

6) 결과분석

○ 강남자원회수시설 및 주변지역의 소음발생원 조사 정리

○ 강남자원회수시설 및 주변지역의 소음영향 분석 정리

5. 토양

1) 조사내용

○ 강남자원회수시설 운영시 발생되는 토양오염 물질의 영향 분석

2) 조사기간

○ 1/4분기 조사 (동기) : 2017. 01. 04

○ 2/4분기 조사 (춘기) : 2017. 05. 08

○ 3/4분기 조사 (하기) : 2017. 08. 13

○ 4/4분기 조사 (추기) : 2017. 10. 12

3) 조사지점

○ 강남자원회수시설 및 주변영향지역 4지점

구 분		조사지점
토양	S - 1	일원동 수서1단지 에스에이치빌 104동 주변
	S - 2	일원동 수서1단지 에스에이치빌 105동 주변
	S - 3	일원동 수서1단지 에스에이치빌 115동 주변
	S - 4	강남자원회수시설 주변 녹지공원 잔디광장

4) 조사항목

○ 토양오염우려기준 21개 항목

(카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈, 불소, 유기인화합물, PCB, 시안, 페놀, 벤젠,

톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 석유계총탄화수소, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 벤조(a)피렌)

5) 분석방법

○ 조사지점에서 토양시료 채취

○ 채취한 토양 시료를 잘 분쇄 혼합하여 자연건조 실시

○ 토양오염공정시험기준에 따라 항목별 분석

6) 결과분석

○ 강남자원회수시설 및 주변지역의 토양오염 분석결과 분석 정리

6. 식물상

1) 조사내용

○ 강남자원회수시설 및 주변영향지역 식물상의 계절별 분포현황 조사

2) 조사기간

○ 1/4분기 조사 (동기) : 2017. 01. 10

○ 2/4분기 조사 (춘기) : 2017. 05. 16

○ 3/4분기 조사 (하기) : 2017. 08. 13

○ 4/4분기 조사 (추기) : 2017. 10. 16

3) 조사지점

○ 강남자원회수시설 및 주변영향지역의 식생지역

구 분		조사지점
식물상	1	강남자원회수시설 경계 공원
	2	강남자원회수시설과 수서1단지 경계
	3	강남자원회수시설 공원 내부
	4	강남자원회수시설 주차장 상단 공원
	5	수서1단지 진입산책로
	6	수서1단지 내부산책로
	7	수서1단지 도로경계
	8	한국지역난방공사 앞
	9	강남주민편익시설 주변
	10	삼성병원 옆 주말농장 및 주변
	11	대진디자인고등학교 주변
	12	광평대군묘 주변

4) 조사항목

○ 식물상 및 생활형 Spectrum

○ 환경지표식물

○ 보호수, 노거수 및 환경부고시 법적보호종 현황

○ 녹지자연도

5) 조사방법

○ 문헌조사 및 현지조사

6) 결과분석

○ 강남자원회수시설 주변 식물상의 종 List 제시

○ 강남자원회수시설 주변 식물상과 문헌을 통한 인근산지의 식물상과 비교 정리

Ⅲ. 조사결과

1. 대기질

○ 대기질 조사결과 전 지점에서 대기환경기준 및 서울시 대기환경기준을 만족

○ 서울시 인근지역과 비슷한 대기질 오염농도 수준을 유지하는 것으로 조사됨

2. 수질

○ 최종방류구 수질 조사결과 수질오염물질의 배출허용기준을 만족하는 것으로 조사됨

3. 악취

○ 복합악취 조사결과 전 지점에서 희석배수 3~4 이하로 조사됨

○ 배출허용기준 15이하로 주변지역에 미치는 영향은 미미한 수준임

4. 소음

○ 주·야간 소음 조사결과 일부지점에서 소음환경기준을 초과함

○ 남부순환로 및 양재대로의 도로교통 소음영향으로 일부지점에서 최소 1회 이상 소음 환경기준을 초과하는 것으로 조사됨

5. 토양

○ 주변지역 토양 조사결과 토양오염우려기준(1지역)을 만족하는 것으로 조사됨

6. 식물상

○ 주변지역의 식물은 대부분 조경식재인 것으로 조사됨

○ 4차 조사까지 강남자원회수시설 운영으로 인한 직접적인 피해 유발은 보여지지 않음

Ⅳ. 종합평가

○ 강남자원회수시설 운영 중 1/4분기 ~ 4/4분기 조사시에 주변 환경질을 조사한 결과 소음을 제외한 모든 조사 항목에서 환경기준을 만족하는 것으로 조사됨

○ 강남자원회수시설 운영 중 주변지역의 소음 조사시 일부지점에서 주·야간 소음환경기준을 초과하는 것으로 조사되었으며, 그 원인으로는 주변의 남부순환로 및 양재대로 등을 통행하는 차량에 의한 도로교통소음이 가장 큰 영향을 미치고 있는 것으로 조사됨